Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Tryb pomiaru

## Tryb pomiaru

Wybiera [Tryb pomiaru] określający część obiektu, dla której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

1. Fn (Tryb pomiaru) wybrany tryb

| (Wielopunktowy) | Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
| (Centralny) | Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
| (Punktowy) | Ustaw celownik pomiaru punktowego (A) na obiekcie, aby zmierzyć ustawienia dla jednej części obiektu (pomiar punktu). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.

Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku