Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optymalizacja D-Range
Auto HDR
Koryguje jasność lub kontrast.

1. Fn (DRO/Auto HDR) wybrany tryb

| (WYŁ.) | Nie wykorzystuje funkcji [DRO/Auto HDR].
| (Opt. D-Range) | Aparat analizuje kontrast światła i cienia pomiędzy obiektem i tłem, dzieląc obraz na mniejsze obszary, i tworzy obraz o optymalnej jasności i gradacji.
| (Auto HDR) | Wykonuje trzy zdjęcia o różnej ekspozycji, a następnie nakłada jasne obszary obrazu z podekspozycją oraz ciemne obszaru obrazu z nadekspozycją, aby utworzyć obraz o dużej gradacji. Zapisywany jest jeden obraz z właściwą ekspozycją i jeden obraz z nałożonymi obszarami.

### Optymalizacja D-Range

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Opt. D-Range]

1. Wybierz optymalny poziom przy pomocy / na pokrętle sterowania.

| (Optymalizator D-Range: Automat.) | Automatycznie koryguje jasność.
| (Poziom)* | Optymalizuje gradację zapisanego obrazu w każdym jego obszarze. Wybierz optymalny poziom od poz. 1 (słaby) do poz. 5 (silny).

* Numer poziomu pojawiający się ze znakiem oznacza bieżącą wartość ustawienia.
Uwagi

- Na zdjęciach wykonanych [Opt. D-Range] mogą występować duże szumy. Wybierz właściwy poziom, sprawdzając zapisany obraz, zwłaszcza, gdy wzmacniasz efekt.

### Auto HDR

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Auto HDR]

1. Wybierz optymalny poziom przy pomocy / na pokrętle sterowania.

| (Auto HDR: Różnica ekspoz. aut.) | Automatycznie koryguje różnice ekspozycji.
| (Poziom różnicy ekspozycji)* | Ustawia różnicę ekspozycji w oparciu o kontrast obiektu. Wybierz optymalny poziom od 1,0 EV (słaby) do 6,0 EV (silny). Na przykład, jeśli ustawisz wartość ekspozycji na 2,0 EV, zostaną utworzone trzy obrazy; –1,0 EV, z optymalną ekspozycją i +1,0 EV.

* Wartość EV pojawiająca się ze znakiem oznacza bieżącą wartość ustawienia.
Uwagi

- Ponieważ migawka jest zwalniana trzykrotnie dla każdego zdjęcia, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Należy użyć tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie mruga

- Nie zmieniać kompozycji kadru.

- Funkcji tej nie można używać z obrazami RAW.

- Nie można rozpocząć wykonywania następnego zdjęcia, dopóki nie zakończy się przetwarzanie bieżącego zdjęcia.

- Uzyskanie pożądanego efektu może nie być możliwe ze względu na różnice luminancji obiektu i warunki otoczenia.

- Jeśli używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma znikomy efekt.

- Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania aparatu albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeśli aparat wykryje taką sytuację, na zapisanym zdjęciu pojawi się znacznik , informujący o takiej sytuacji. Jeśli to konieczne, wykonaj zdjęcie ponownie, zmieniając kompozycję lub zwracając uwagę na rozmycie.

Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku