Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Menu własnej konfiguracji > Funkcja przycisku C

## Funkcja przycisku C

Przełącz.AEL
Zm. regulacji AF/MF
Blokada ekspozycji w trybie pomiaru punktowego
Powiększenie
Wyłącz monitor LCD
Pozwala wybrać często używane funkcje i przypisać je do przycisku C (Własna konfiguracja).

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] odpowiedni tryb

| Tryb pracy | Przypisuje ustawioną funkcję.
| Tryb błysku
| Obszar autofokusa
| Efekt gładkiej skóry
| Uśmiech/Wykr. tw.
| Autom. kadr. portr.
| ISO
| Tryb pomiaru
| Korekcja błysku
| Balans bieli
| DRO/Auto HDR
| Strefa twórcza
| Efekt wizualny
| Rozm. Obrazu
| Format obrazu
| Jakość
| Blokada AEL
| Przełącz.AEL
| Blokada AEL
| Przeł.AEL
| Blok. regulacji AF/MF
| Zm. regulacji AF/MF
| Zoom cyfrowy/Zoom
| Powiększenie
| Pamięć MR
| Wyłącz monitor LCD
| Nieustawiono

### Przełącz.AEL

Gdy trudno uzyskać odpowiednią ekspozycję obiektu, funkcja ta pozwala zablokować ekspozycję poprzez zablokowanie ostrości i pomiar światła w obszarze, który ma odpowiednią jasność.

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] [Przełącz.AEL]

1. Skieruj aparat na obszar, którego ekspozycję chcesz zmierzyć.

Ekspozycja zostanie ustawiona.

1. Naciśnij przycisk C (własna konfiguracja).

Ekspozycja zostanie zablokowana, pojawi się symbol (blokada AE).

1. Ustaw ostrość na obiekcie i wykonaj zdjęcie.

1. Aby anulować blokadę ekspozycji, naciśnij ponownie przycisk C (Własna konfiguracja).

### Zm. regulacji AF/MF

Możesz tymczasowo przełączyć automatyczne i ręczne ustawianie ostrości.

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] [Zm. regulacji AF/MF]

1. Naciśnij przycisk C (Własna konfiguracja), aby przełączyć automatyczne i ręczne ustawianie ostrości.

Gdy [Tryb ostrości] ustawiony jest na [Ostrość ręczna], aparat przełącza się na [Autofokus], a gdy [Tryb ostrości] ma ustawienie inne niż [Ostrość ręczna], przełącza się na [Ostrość ręczna]. Naciśnij przycisk C (Własna konfiguracja), aby powrócić do poprzedniego trybu.

### Blokada ekspozycji w trybie pomiaru punktowego

Aparat chwilowo blokuje ekspozycję w trybie pomiaru punktowego.

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] [ Blokada AEL] lub [ Przeł.AEL]

1. Naciśnij przycisk C (własna konfiguracja).

### Powiększenie

W trybie [Ostrość ręczna] możesz powiększyć obraz na ekranie, aby ułatwić ręczne ustawianie ostrości przy użyciu funkcji [Powiększenie].

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] [Powiększenie]

1. Naciśnij przycisk C (Własna konfiguracja), aby powiększyć obraz.

- Można określić czas, przez jaki obraz będzie powiększony, przy użyciu [Czas pow. przy ust. ostr.].

### Wyłącz monitor LCD

Jeśli podczas używania wizjera (sprzedawany oddzielnie) ekran jest zbyt jasny, możesz go tymczasowo wyłączyć.

1. MENU 3 [Funkcja przycisku C] [Wyłącz monitor LCD]

1. Naciśnij przycisk C (własna konfiguracja).

- Ekran jest włączany/wyłączany za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk C (Własna konfiguracja).

Uwagi

- W trybie [Rozległa panorama] lub trybie filmu ekran nie jest wyłączany.

Podobny temat
Tryb pracy
Tryb błysku
Obszar autofokusa
Efekt gładkiej skóry
Uśmiech/Wykr. tw.
Autom. kadr. portr.
ISO
Tryb pomiaru
Korekcja błysku
Balans bieli
DRO/Auto HDR
Strefa twórcza
Efekt wizualny
Rozm. Obrazu
Format obrazu
Jakość
Pamięć MR
Czas pow. przy ust. ostr.
Powrót do początku