Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Pokrętło kompensacji ekspozycji

## Pokrętło kompensacji ekspozycji

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV.

1. Przekręć pokrętło kompensacji ekspozycji, aby wybrać odpowiednią wartość.

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Prześwietlenie (zbyt dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedoświetlenie (zbyt mało światła)

- Gdy ekspozycja jest nadmierna, przesuń [Kompens.eksp.] w stronę minusa.

- Gdy ekspozycja jest niewystarczająca, przesuń [Kompens.eksp.] w stronę plusa.

Uwagi

- Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku