Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przed użyciem > Nazwy części i lista ikon wyświetlanych na ekranie > Nazwy części

## Nazwy części

Widok z przodu
Tył/Boki
Widok z góry
Spód

### Widok z przodu

1. Zaczepy paska na ramię

1. Wskaźnik AF/Lampka samowyzwalacza

1. Znacznik osłony przeciwodblaskowej obiektywu

1. Obiektyw

1. Pierścień przysłony

1. Znacznik przysłony/Znacznik trybu makro

1. Pierścień trybu makro

1. Pokrętło trybu ostrości

1. Pierścień ustawiania ostrości

### Tył/Boki

1. Przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej)

1. Czujnik światła

1. Lampka ładowania

1. Przyłącze microUSB

1. Złącze mikro-HDMI

1. Gniazdo (mikrofon)

- Gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny, aparat przełącza się z mikrofonu wewnętrznego na zewnętrzny. Jeśli mikrofon zewnętrzny nie posiada własnego zasilania, jest on zasilany przez aparat.

1. Ekran ciekłokrystaliczny

1. Przycisk (Odtwarzanie)

1. Pokrętło regulacji

1. Przycisk MOVIE (Film)

1. Fotografowanie: Przycisk AEL (blokada autoekspozycji)
   Podgląd: Przycisk (powiększenie)

1. Fotografowanie: Przycisk Fn (funkcja)
   Podgląd: Przycisk (indeks obrazów)

1. Pokrętło sterowania

1. Przycisk (Kasuj)

1. Przycisk MENU

### Widok z góry

1. Przycisk migawki

1. Pokrętło kompensacji ekspozycji

1. Przycisk C (Własna konfiguracja)

1. Włącznik zasilania

1. Pokrętło trybu

1. Stopka multiinterfejsowa*1

- Niektórych akcesoriów nie da się całkowicie wsunąć i wystają one do tyłu ze stopki multiinterfejsowej. Jeśli jednak przyłącze akcesoriów sięga do przedniego końca stopki, to połączenie jest prawidłowe.

1. Znacznik pozycji przetwornika obrazu

1. Lampa błyskowa*2

1. Mikrofon*3

*1 Aby uzyskać informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową, należy wejść na witrynę Sony lub skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. Możesz również używać akcesoriów, które są zgodne ze stopką do akcesoriów. Działanie z akcesoriami innych producentów nie jest gwarantowane.
Funkcje aparatu związane z wizjerem są dostępne tylko wtedy, gdy używany jest wizjer FDA-EV1MK (sprzedawany oddzielnie).
*2 Przed uniesieniem lampy błyskowej należy sprawdzić, czy nie jest ona zablokowana przez palce lub inne przeszkody, a następnie przesunąć przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej). Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wciśnij ją palcem z powrotem na jej miejsce. Uważaj, aby przy wsuwaniu lampy błyskowej nie przytrzasnąć palca.
*3 Podczas nagrywania filmów nie zakrywaj tej części. Może to spowodować szumy lub zmniejszyć głośność filmu.

### Spód

1. Wnęka akumulatora

1. Gniazdo karty pamięci

1. Lampka aktywności

1. Dźwignia blokująca

1. Głośnik

1. Gniazdo statywu

1. Pokrywa wnęki akumulatora i karty pamięci

Powrót do początku