Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Korekcja błysku

## Korekcja błysku

Reguluje ilość światła z lampy błyskowej. Kompensacja lampy błyskowej, niezależna od kompensacji ekspozycji, zmienia moc światła wysyłanego przez lampę błyskową, aby zmienić ekspozycję fotografowanego obiektu.

1. Fn (Korekcja błysku) odpowiednia wartość

Zmiana wartości w stronę + zwiększa poziom błysku, a w stronę – go zmniejsza.
Jaka jest różnica pomiędzy kompensacją ekspozycji a kompensacją lampy błyskowej?
Kompensacja ekspozycji zmienia moc światła lampy błyskowej wraz ze zmianą szybkości migawki, przysłony i ISO (gdy [ISO] jest ustawione na [ISO AUTO]). Kompensacja lampy błyskowej reguluje tylko moc światła lampy błyskowej.
Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku