Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Названия частей

## Названия частей

Передняя сторона
Задняя сторона/боковые стороны
Верхняя сторона
Нижняя сторона

### Передняя сторона

1. Петли для плечевого ремня

1. Подсветка АФ/Лампочка таймера самозапуска

1. Индекс светозащитной бленды объектива

1. Объектив

1. Кольцо диафрагмы

1. Индекс диафрагмы/Индекс переключения макро

1. Кольцо переключения макро

1. Диск режима фокусировки

1. Кольцо фокусировки

### Задняя сторона/боковые стороны

1. Переключатель (выдвижение вспышки)

1. Световой датчик

1. Лампочка зарядки

1. Разъем Micro USB

1. Микрогнездо HDMI

1. Гнездо (микрофон)

- При подсоединении внешнего микрофона фотоаппарат переключится с внутреннего микрофона на внешний микрофон. Если внешний микрофон относится к типу, питание на который подается через гнездо, питание на микрофон будет подаваться с фотоаппарата.

1. Экран ЖКД

1. Кнопка (Воспроизведение)

1. Диск управления

1. Кнопка MOVIE (Видео)

1. Для съемки: Кнопка AEL (блокировка АЭ)
   Для просмотра: Кнопка (Увеличение)

1. Для съемки: Кнопка Fn (Функция)
   Для просмотра: Кнопка (Индекс изображений)

1. Колесико управления

1. Кнопка (Удалить)

1. Кнопка MENU

### Верхняя сторона

1. Кнопка затвора

1. Диск коррекции экспозиции

1. Кнопка C (Пользовательская)

1. Выключатель питания

1. Диск режимов

1. Многоинтерфейсный разъем*1

- Некоторые из аксессуаров могут вставляться не полностью и выступать назад из многоинтерфейсного разъема. Тем не менее, если аксессуар вставлен до переднего конца разъема, соединение будет выполнено.

1. Метка положения датчика изображения

1. Вспышка*2

1. Микрофон*3

*1 Для получения подробных сведений о совместимых дополнительных аксессуарах для многоинтерфейсного разъема посетите веб-сайт Sony или обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. Вы также можете использовать аксессуары, совместимые с разъемом для дополнительных аксессуаров. Работа с аксессуарами других производителей не гарантируется.
Функции фотоаппарата для видоискателя доступны только при использовании дополнительного видоискателя FDA-EV1MK (продается отдельно).
*2 Чтобы поднять вспышку, сначала убедитесь, что вы не препятствуете ее поднятию своими пальцами или другими предметами, а затем сдвиньте переключатель (выдвижение вспышки). Если вспышка не используется, опустите ее пальцем на место. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы во время закрывания вспышки.
*3 Не закрывайте эту деталь во время видеозаписи. Это может привести к возникновению шумов или снижению громкости.

### Нижняя сторона

1. Гнездо для вставки аккумулятора

1. Слот карты памяти

1. Лампочка доступа

1. Рычаг фиксатора

1. Громкоговоритель

1. Отверстие гнезда для штатива

1. Крышка батареи/карты памяти

В начало страницы