Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Диск коррекции экспозиции

## Диск коррекции экспозиции

Вы можете регулировать экспозицию вручную с шагом 1/3 EV в диапазоне от –3,0 EV до +3,0 EV.

1. Поверните диск коррекции экспозиции для выбора нужного значения.

Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: Переэкспонирование (слишком много света)
B: Правильное экспонирование
C: Недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если полученное изображение переэкспонировано, отрегулируйте параметр [Коррек.экспоз.] в отрицательную сторону.

- Если полученное изображение недоэкспонировано, отрегулируйте параметр [Коррек.экспоз.] в положительную сторону.

Примечания

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы