Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Ручной экспозиция

## Ручной экспозиция

BULB
Ручное переключение
Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Вращайте диск управления для регулировки скорости затвора и вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

- Выберите скорость затвора от 1/4000* секунд до 30 секунд. Вы также можете выполнять съемку в режиме [BULB].

* При величине диафрагмы F5,6 или выше. Самая высокая скорость затвора при F2,0 равна 1/2000 секунды.

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)
Разница между установленным значением и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде измеренного вручную значения (MM).
A: Значение скорости затвора
B: Величина диафрагмы
C: Ручной режим измерения (MM)

- В случае установки значения экспозиции в сторону + изображения становятся ярче, а в случае установки значения в сторону – изображения становятся темнее. Значение “0” обозначает надлежащую экспозицию, определенную фотоаппаратом.

- Скорость затвора величиной в 0,4 секунды или более обозначается в виде [”], например, 0,4”.

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечания

- Если опция [ISO] установлена в положение [ISO AUTO] в режиме [Ручной экспозиция], чувствительность ISO автоматически изменится в надлежащее значение экспозиции в соответствии с установленной выдержкой затвора и диафрагмой (значением F).

- Если с помощью установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

### BULB

Вы можете выполнять съемку следов с помощью длительной экспозиции. [BULB] подходит для съемки следов светящихся объектов, например, фейерверков.

- Данный фотоаппарат совместим со спусковым тросиком стандарта ISO 6053.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Поверните диск управления влево, пока не появится индикация [BULB].

1. Вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для регулировки фокусировки.

1. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки.

Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.
Примечания

- Поскольку скорость затвора замедляется и влияние дрожания фотоаппарата усиливается, рекомендуется использовать штатив.

- Чем больше время экспозиции, тем более заметным становится шум на изображениях.

- После съемки в течение времени, в течение которого был открыт затвор, будет работать система шумоподавления (ШП длит. экспоз.). Вы не можете делать следующие снимки во время шумоподавления.

- При включенной функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] или при использовании [HDR Живопись] или [Насыщ. монохром.] в [Эффект рисунка] установить скорость затвора в положение [BULB] невозможно.

- В случае установки выдержки затвора в положение [BULB] при использовании [Smile Shutter], [Авто HDR] или [HDR Живопись] или [Насыщ. монохром.] в [Эффект рисунка] выдержка затвора будет временно установлена в значение 30 секунд.

### Ручное переключение

Вы можете изменить комбинацию величины диафрагмы (значения F) и скорости затвора, сохраняя установленную экспозицию.

1. Нажмите и удерживайте кнопку AEL и вращайте кольцо диафрагмы для выбора комбинации диафрагмы (значения F) и выдержки затвора.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы