Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Меню установки > Переключ. PAL/NTSC (только для 1080 50i-совместимых моделей)

## Переключ. PAL/NTSC (только для 1080 50i-совместимых моделей)

Воспроизведение видеозаписи, записанной с помощью фотоаппарата, на телевизоре системы PAL/NTSC.

1. MENU 3 [Переключ. PAL/NTSC] нужный режим

| PAL | Воспроизведение видеозаписи, записанной с помощью фотоаппарата, на телевизоре системы PAL.
| NTSC | Воспроизведение видеозаписи, записанной с помощью фотоаппарата, на телевизоре системы NTSC.

Примечания

- Эта функция доступна только с 1080 50i-совместимыми устройствами. Она недоступна с 1080 60i-совместимыми устройствами. 1080 50i-совместимые устройства имеют метку “50i” на нижней стороне фотоаппарата.

- В случае установки карты памяти, ранее отформатированной с помощью системы PAL, появится сообщение о необходимости повторного форматирования карты. При выполнении записи с помощью системы NTSC выполните повторное форматирование карты памяти или используйте другую карту памяти.

- В случае выбора режима NTSC при каждом включении фотоаппарата на экране запуска всегда будет появляться сообщение “Работает на NTSC.”.

В начало страницы