Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Использование кнопки AEL (блокировка АЭ)

## Использование кнопки AEL (блокировка АЭ)

В случае сильного контраста между объектом и фоном, например, во время съемки подсвеченного сзади объекта или объекта возле окна, измерьте освещенность в точке, где фотоаппарат может получить правильную экспозицию, и предварительно зафиксируйте экспозицию.
Чтобы уменьшить яркость объекта, воспользуйтесь более светлой точкой для измерения освещенности и зафиксируйте экспозицию всего экрана.
Чтобы сделать объект более ярким, воспользуйтесь более темной точкой для измерения освещенности и зафиксируйте экспозицию всего экрана.
В этом пункте приведен пример, когда опция [Режим измер.] установлена в положение [Точечный]. [Удержание AEL] назначено для кнопки AEL в качестве установки по умолчанию.

1. Fn (Режим измер.) (Точечный)

1. Сфокусируйтесь на точке, для которой нужно установить экспозицию.

1. Нажмите кнопку AEL для фиксации экспозиции.

Загорится значок (блокировка АЭ).

- Значение экспозиции в окружности точечного экспозамера базируется на фиксированной экспозиции и также отображается на шкале EV.

1. Удерживая нажатой кнопку AEL, сфокусируйтесь на объекте и выполните съемку.

- Удерживайте нажатой кнопку AEL даже после съемки, если продолжаете снимать с фиксированной экспозицией. Отпустите кнопку, чтобы переустановить экспозицию.

Вы можете назначить другие функции кнопке AEL. Подробно см. “Функ. кнопки AEL”. [Подробно]
Смежная тема
Функ. кнопки AEL
В начало страницы