Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Функции, которые можно выбирать с помощью кнопки Fn > Режим протяжки

## Режим протяжки

Вы можете установить режим протяжки, например, непрерывный, автоспуск или брекетинг.

1. Fn (Режим протяжки) нужный режим

- Выберите подробные установки с помощью кнопок /, если выбранный режим имеет такие опции.

| (Покадров. Съемка) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка без использования таймера самозапуска.
| (Непрерыв. Съемка) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет непрерывную съемку изображений.
| (Пр-тСкорНепр) | Непрерывная съемка изображений с высокой скоростью при нажатии и удерживании кнопки затвора. Установка фокусировки для первого снимка используется для последующих снимков.
| (Автоспуск) | Установка 10-секундной или 2-секундной задержки таймера автоспуска. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены нажмите кнопку затвора.
| (Брек.: Непрер.) | Съемка указанного количества изображений с различной степенью яркости. Вы можете установить значение отклонения (шага) задержки.
| (Покадр. брекетинг) | Последовательная съемка указанного количества изображений с различной степенью яркости. Вы можете установить значение отклонения (шага) задержки.
| (Брекетинг WB) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости в соответствии с выбранными установками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра. Вы можете выбрать значение отклонения (шага) задержки из значений [Lo] или [Hi].
| (Брекетинг DRO) | Съемка трех изображений с различной степенью Оптимизатора Д-диапазона. Вы можете выбрать значение отклонения (шага) задержки из значений [Lo] или [Hi].

Рекомендации по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Дрожание фотоаппарата часто возникает в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора, например, в режиме (Ночной портрет) или (Ночная Сцена).
Чтобы уменьшить дрожание фотоаппарата, установите таймер самозапуска на 2-секундную задержку и плотно прижмите руки к туловищу после нажатия на кнопку затвора.
Примечания

- Если опция [Режим протяжки] установлена в положение [Брек.: Непрер.], режим [Режим вспышки] устанавливается в положение [Вспышка выкл].

- При низком уровне заряда батареи или при заполненной карте памяти серийная съемка остановится.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы