Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню пользовательских установок > Функция кнопки C

## Функция кнопки C

Переключ.AEL
Перекл. реж. AF/MF
Блокировка экспозиции в режиме точечного экспозамера
Фокусиров. лупа
Выкл. ЖК-монитор
Позволяет выбирать часто используемые функции и назначать их кнопке C (Пользовательская).

1. MENU 3 [Функция кнопки C] нужный режим

| Режим протяжки | Назначение установленной функции.
| Режим вспышки
| Обл. автофокуса
| Эффект мягкой кожи
| Улыб./Распоз. Лиц
| Авт. кадрир. портр.
| ISO
| Режим измер.
| Кор.эксп.вспыш.
| Баланс белого
| DRO/Авто HDR
| Творческ. стиль
| Эффект рисунка
| Размер изобр.
| Формат
| Качество
| Удержание AEL
| Переключ.AEL
| Удержан.AEL
| Перекл.AEL
| AF/MF с удерж. кноп.
| Перекл. реж. AF/MF
| Цифр. телекон./Увел.
| Фокусиров. лупа
| Память
| Выкл. ЖК-монитор
| Не задано

### Переключ.AEL

Если тяжело достичь надлежащей экспозиции для объекта, эта функция позволяет заблокировать экспозицию путем фокусировки и измерения освещенности в области с нужной яркостью.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Переключ.AEL]

1. Направьте фотоаппарат на область, с которой нужно согласовать экспозицию.

Экспозиция установлена.

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская).

Экспозиция будет заблокирована и высветится индикатор (блокировка АЭ).

1. Выполните фокусировку на объекте и выполните его съемку.

1. Для отмены блокировки экспозиции нажмите кнопку C (Пользовательская) еще раз.

### Перекл. реж. AF/MF

Вы можете временно переключить автофокусировку и ручную фокусировку.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Перекл. реж. AF/MF]

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская) для переключения автофокусировки и ручной фокусировки.

Если опция [Режим Фокусировки] установлена в положение [Ручной фокус], фотоаппарат переключится в режим [Автофокус], а если опция [Режим Фокусировки] установлена в положение, отличное от [Ручной фокус], он переключится в режим [Ручной фокус]. Нажмите кнопку C (Пользовательская) для возврата в предыдущий режим.

### Блокировка экспозиции в режиме точечного экспозамера

Фотоаппарат временно блокирует экспозицию в режиме точечного экспозамера.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [ Удержан.AEL] или [ Перекл.AEL]

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская).

### Фокусиров. лупа

В режиме [Ручной фокус] вы можете увеличивать изображение на экране, упрощая ручную фокусировку с помощью функции [Фокусиров. лупа].

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Фокусиров. лупа]

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская) для увеличения снимка.

- Вы можете установить промежуток времени, в течение которого изображение будет увеличено, с помощью параметра [Время увелич. фокус.].

### Выкл. ЖК-монитор

Если экран светит слишком ярко во время использования видоискателя (продается отдельно), вы можете временно выключить вывод сигнала на экран.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Выкл. ЖК-монитор]

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская).

- Вывод сигнала на экран будет включаться/выключаться при каждом нажатии кнопки C (Пользовательская).

Примечания

- В режиме [Панорамный обзор] или режиме видеосъемки вывод сигнала на экран не выключается.

Смежная тема
Режим протяжки
Режим вспышки
Обл. автофокуса
Эффект мягкой кожи
Улыб./Распоз. Лиц
Авт. кадрир. портр.
ISO
Режим измер.
Кор.эксп.вспыш.
Баланс белого
DRO/Авто HDR
Творческ. стиль
Эффект рисунка
Размер изобр.
Формат
Качество
Память
Время увелич. фокус.
В начало страницы