Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Количество фотоснимков и время видеозаписи > Время видеозаписи

## Время видеозаписи

В таблице внизу представлена приблизительная максимальная продолжительность записи. Это общее время для всех видеофайлов. Доступное для записи время может отличаться в зависимости от условий съемки и карты памяти.
(h (часы), m (минуты))

Параметры записи | Карта памяти, отформатированная с помощью данного фотоаппарата
2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Непрерывная видеосъемка возможна в течение приблизительно 29 минут (ограничено техническими характеристиками изделия). Для видеозаписи размером [1440×1080 12M] непрерывная видеосъемка возможна в течение приблизительно 15 минут (ограничено размером файла 2 Гб).
Примечания

- Доступное для записи время видеосъемки может изменяться, поскольку фотоаппарат оснащен системой VBR (переменная скорость передачи битов), которая автоматически регулирует качество изображения в зависимости от сцены съемки.
  При записи быстродвижущихся объектов изображение остается четким, однако доступное для записи время будет короче, так как для записи требуется больше памяти.
  Доступное для записи время также изменяется в зависимости от условий съемки, объекта или настроек качества/размера изображения.

В начало страницы