Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn > Drive Mode

## Drive Mode

Môžete nastaviť režim spôsobu snímania, ako napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s gradáciou.

1. Fn (Drive Mode) požadovaný režim

- Zvoľte podrobné nastavenia pomocou /, ak zvolený režim má takéto možnosti.

| (Single Shooting) | Fotoaparát nasníma samostatný záber bez použitia samospúšte.
| (Cont. Shooting) | Počas stlačeného tlačidla spúšte fotoaparát sníma nepretržité zábery.
| (Spd Priority Cont.) | Počas podržania stlačeného tlačidla spúšte sa nepretržite snímajú zábery pri vysokej rýchlosti. Nastavenie zaostrenia pre prvý záber sa použije pre nasledujúce zábery.
| (Self-timer) | Samospúšť sa nastaví na 10-sekundové alebo 2-sekundové oneskorenie. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí. Ak chcete postup zrušiť, stlačte spúšť.
| (Bracket: Cont.) | Nasníma sa určený počet záberov, každý s odlišným stupňom jasu. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky).
| (Single Bracket) | Nasníma sa určený počet záberov, záber po zábere, každý s odlišným stupňom jasu. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky).
| (WB bracket) | Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom jasu podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky) od [Lo] alebo [Hi].
| (DRO Bracket) | Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom optimalizácie dynamického rozsahu (DRO). Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky) od [Lo] alebo [Hi].

Tipy na predchádzanie rozmazaniu záberu
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa „chvenie fotoaparátu“.
Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch (Night Portrait) alebo (Night Scene).
Aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu, nastavte samospúšť na 2-sekundové oneskorenie a po stlačení tlačidla spúšte podoprite ramená o boky.
Poznámky

- Keď je položka [Drive Mode] nastavená na [Bracket: Cont.], položka [Flash Mode] je nastavená na [Flash Off].

- Keď je úroveň nabitia akumulátora nízka, alebo je pamäťová karta plná, sekvenčné snímanie sa zastaví.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok