Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Zmena nastavení > Ponuka nastavenia > PAL/NTSC Selector (len pre modely kompatibilné s 1080 50i)

## PAL/NTSC Selector (len pre modely kompatibilné s 1080 50i)

Prehrávanie videozáznamov nasnímaných týmto fotoaparátom prostredníctvom TV prijímača s TV normou PAL/NTSC.

1. MENU 3 [PAL/NTSC Selector] požadovaný režim

| PAL | Prehrávanie videozáznamov nasnímaných týmto fotoaparátom prostredníctvom TV prijímača s TV normou PAL.
| NTSC | Prehrávanie videozáznamov nasnímaných týmto fotoaparátom prostredníctvom TV prijímača s TV normou NTSC.

Poznámky

- Táto funkcia je dostupná len pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i. Nie je dostupná pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i. Zariadenia kompatibilné s 1080 50i majú značku „50i“ na spodnej časti fotoaparátu.

- Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola predtým naformátovaná pomocou systému PAL, zobrazí sa hlásenie s výzvou na opätovné naformátovanie karty. Keď budete snímať pomocou systému NTSC, znova naformátujte pamäťovú kartu, alebo použite inú pamäťovú kartu.

- Keď je zvolený režim NTSC, po každom zapnutí fotoaparátu sa na úvodnej obrazovke zobrazí hlásenie „Running on NTSC.“.

Späť na začiatok