Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Specialmenyn > C-knappens funktion

## C-knappens funktion

AE-lås
Växla AF/MF-kontroll
För att låsa exponeringen i spotmätningsläget
Fokusförstoring
Inaktivera LCD-skärm
Används för att ställa in funktioner som används ofta för C (special)-knappen.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] önskat läge

| Matningsläge | De funktioner ställs in som du själv bestämmer.
| Blixtläge
| Autofokusområde
| Försköningseffekt
| Leende/Ans.avkän.
| Auto. porträttinram.
| ISO
| Mätmetod
| Blixtkompensering
| Vitbalans
| DRO/Auto HDR
| Kreativa inst.
| Bildeffekt
| Bildstorlek
| Aspekt
| Kvalitet
| AEL intryckt
| AE-lås
| Spot-AEL
| Spot-AE-lås
| Håll AF/MF-kontroll
| Växla AF/MF-kontroll
| Smart Telecon./Zoom
| Fokusförstoring
| Minne
| Inaktivera LCD-skärm
| Inte inställt

### AE-lås

När det är svårt att ställa in rätt exponering för ett visst motiv gör den här funktionen det möjligt att låsa exponeringen genom att först ställa in skärpan och mäta ljuset för ett område som har önskad ljusstyrka.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [AE-lås]

1. Rikta kameran mot ett område som motsvarar det du vill ställa in exponeringen för.

Exponeringen ställs in.

1. Tryck på C (special)-knappen.

Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.

1. Rikta kameran mot motivet och ta bilden.

1. För att frigöra exponeringslåset trycker man på C (special)-knappen igen.

### Växla AF/MF-kontroll

Det går att tillfälligt växla mellan autofokus och manuell skärpeinställning.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [Växla AF/MF-kontroll]

1. Tryck på C (special)-knappen för att växla mellan autofokus och manuell skärpeinställning.

När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus] växlar kameran till [Autofokus], och när punkten [Fokusläge] är inställd på något annat än [Manuellt fokus] växlar den till [Manuellt fokus]. Tryck på C (special)-knappen för att återgå till föregående läge.

### För att låsa exponeringen i spotmätningsläget

Kameran låser tillfälligt exponeringen i spotmätningsläget.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [Spot-AEL] eller [Spot-AE-lås]

1. Tryck på C (special)-knappen.

### Fokusförstoring

I läget [Manuellt fokus] går det att förstora bilden på skärmen med hjälp av [Fokusförstoring] för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [Fokusförstoring]

1. Tryck på C (special)-knappen för att förstora bilden.

- Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad med hjälp av [Tid för fokusförstoring].

### Inaktivera LCD-skärm

Om skärmen är för ljus när en sökare (säljs separat) används, går det att släcka skärmen tillfälligt.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [Inaktivera LCD-skärm]

1. Tryck på C (special)-knappen.

- Skärmen tänds/släcks varje gång man trycker på C (special)-knappen.

Observera

- I [Panorering]-läget och filmläget släcks inte skärmen.

Relaterade ämnen
Matningsläge
Blixtläge
Autofokusområde
Försköningseffekt
Leende/Ans.avkän.
Auto. porträttinram.
ISO
Mätmetod
Blixtkompensering
Vitbalans
DRO/Auto HDR
Kreativa inst.
Bildeffekt
Bildstorlek
Aspekt
Kvalitet
Minne
Tid för fokusförstoring
Tillbaka till överst