Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > DISP (Visa innehåll)

## DISP (Visa innehåll)

Histogramvisning
Hur man använder snabbnavigeringsskärmen

1. Tryck på (Visa innehåll) på styrratten och välj sedan önskat läge.

- Vilka lägen som ska gå att välja går att ställa in med hjälp av MENU 2 [DISP-knapp (skärm)] eller [DISP-knapp (sökare)].

#### I tagningsläge

Grafisk display | Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info | Tagningsinformation visas.
Visa ingen info. | Ingen tagningsinformation visas.
Nivå | En indikator visas som anger kamerans lutningsvinkel åt vänster eller höger. När kameran hålls plant blir denna indikator grön.
Histogram | Ljusfördelningen visas grafiskt (i form av ett histogram).
För sökare | Lämpligt för tagning med hjälp av en sökare (säljs separat).

#### I uppspelningsläge

Visa info. | Tagningsinformation visas.
Histogram | Histogrammet och tagningsinformationen visas.
Visa ingen info. | Ingen tagningsinformation visas.

Grafisk visning
Med grafisk visning visas slutartiden och bländarvärdet grafiskt i bilden, så att exponeringssystemet går lättare att förstå. Slutartidsmätaren och bländarvärdesmätaren visar de nuvarande värdena.
A: Slutartid
B: Bländarvärde

### Histogramvisning

Ett histogram är ett diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus (A), och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk (B).

1. Tryck upprepade gånger på (Visa innehåll) i tagningsläget tills histogrammet visas.

Observera

- Histogrammet tänds även vid visning av en enda bild, men då går det inte att justera exponeringen.

- Histogrammet visas inte i följande fall:

- Under inspelning/uppspelning av filmer

- Under tagning i [Panorering]-läget eller under uppspelning av panoramabilder

- Det kan vara stor skillnad mellan histogrammet som visas vid tagningen och histogrammet som visas vid uppspelningen i följande fall:

- När blixten utlöses

- När en väldigt lång eller kort slutartid är inställd

- Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.

### Hur man använder snabbnavigeringsskärmen

Det går att ändra inställningarna direkt via snabbnavigeringsskärmen, vilket är praktiskt när man använder en sökare (säljs separat).
Se bruksanvisningen som medföljer sökaren för närmare information om hur sökaren ska monteras.

1. Välj MENU 2 [DISP-knapp (skärm)].

1. Bocka för [För sökare], och tryck sedan på MENU-knappen.

1. Tryck på (Visa innehåll) på styrratten för att ställa in skärmläget på [För sökare].

1. Tryck på Fn-knappen för att gå över till snabbnavigeringsskärmen.

I [Autoläge]-läget eller [Scenval]-lägena
I ////[Panorering]-läget

1. Välj önskad punkt med hjälp av /// på styrratten.

- Funktionerna som går att ställa in på snabbnavigeringsskärmen
  Autoläge/Scenval/Bildstorlek/Kvalitet/Matningsläge/Blixtläge/ Leende/Ans.avkän. /Mätmetod/Vitbalans/ DRO/Auto HDR /Kreativa inst./Bildeffekt/Auto. porträttinram./Blixtkompensering/ISO/Aspekt/Försköningseffekt/Autofokusområde

1. Ställ in punkten med hjälp av styrratten eller kontrollratten.

- Välj inställningsalternativ med hjälp av styrratten och justera inställningen med hjälp av kontrollratten.

- Tryck i mitten på styrratten för att öppna inställningsskärmen för vald punkt.

- Tryck på Fn-knappen igen för att lämna snabbnavigeringsskärmen.

Observera

- Det går inte att ändra inställningarna för punkter som visas i grått.

- När [Kreativa inst.] används går somliga inställningar bara att utföra via inställningsskärmen.

Relaterade ämnen
DISP-knapp (skärm)
DISP-knapp (sökare)
Tillbaka till överst