Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Grundinställningsmenyn > PAL/NTSC-väljare (gäller endast 1080 50i-kompatibla modeller)

## PAL/NTSC-väljare (gäller endast 1080 50i-kompatibla modeller)

För uppspelning av filmer som är inspelade med kameran på en PAL/NTSC-TV.

1. MENU 3 [PAL/NTSC-väljare] önskat läge

| PAL | För uppspelning av filmer som är inspelade med kameran på en PAL-TV.
| NTSC | För uppspelning av filmer som är inspelade med kameran på en NTSC-TV.

Observera

- Denna funktion finns bara på 1080 50i-kompatibla modeller. Den saknas på 1080 60i-kompatibla modeller. På 1080 50i-kompatibla modeller sitter det ett ”50i”-märke på undersidan av kameran.

- Om man sätter i ett minneskort som redan är formaterat i PAL-format, tänds det ett meddelande om att minneskortet behöver formateras om. Om du vill spela in i NTSC-format, så antingen formatera om minneskortet eller använd ett annat minneskort.

- När NTSC-läget är valt visas alltid meddelandet ”NTSC används.” på startskärmen varenda gång kameran slås på.

Tillbaka till överst