Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > Blixtkompensering

## Blixtkompensering

Används för att justera mängden blixtljus. Separat från exponeringskompensation används blixtkompensation för att ändra mängden blixtljus för att på så sätt ändra exponeringen för huvudmotivet inom blixtens räckvidd.

1. Fn (Blixtkompensering) önskat värde

När värdet justeras mot + ökar blixtnivån, och när det justeras mot – minskar blixtnivån.
Vad är det för skillnad mellan exponeringskompensation och blixtkompensation?
Med exponeringskompensation ändras mängden blixtljus samtidigt med att slutartiden, bländaren och ISO-värdet (när punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO]) ändras. Med blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus.
Relaterade ämnen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst