Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) önskat läge

- Om du väljer [Multi Frame brusred.] eller [ISO AUTO] så tryck på på styrratten för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde.

| (Multi Frame brusred.) | Kameran tar en serie överlappande bilder för att därigenom skapa en bild med mindre störningar. Tryck på på styrratten för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde från ISO AUTO till 102400 med hjälp av /.
| (ISO AUTO) | Kameran ställer automatiskt in ISO-känsligheten baserat på den omgivande belysningen. Det går att ställa in det högsta och det lägsta möjliga ISO-värdet för [ISO AUTO]-läget. Tryck på för att tända inställningsskärmen.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

ISO-värdena i ovanstående tabell är representativa värden.
När man vrider på styrratten ökar respektive minskar ISO-känsligheten i steg om 1/3 på följande sätt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Observera

- När punkten [ISO] i är inställd på ett lägre värde än ISO 100 kan det hända att det lagringsbara ljusstyrkeområdet (dynamikomfånget) för motivet sjunker.

- För filmer går ISO-känsligheten att ställa in på ISO 100 till ISO 6400.

- När punkten [ISO] är inställd på [Multi Frame brusred.] tar kameran en serie överlappande bilder. Det gör att det tar längre tid än vanligt att ta en bild, och blixten utlöses inte.

Relaterade ämnen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst