Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > Blixtläge

## Blixtläge

Används för att göra blixtinställningar.

1. Fn (Blixtläge) önskat läge

| (Blixt av) | Blixten utlöses ej.
| (Autoblixt) | Blixten utlöses automatiskt på mörka ställen eller i motljus.
| (Fyllnadsblixt) | Blixten utlöses varje gång.
| (Långsam synkr.) | Blixten utlöses varje gång. Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig.
| (2:a ridån) | Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång man trycker på avtryckaren. Med hjälp av 2:a ridå-synkronisering går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv, t.ex. en bil som kör eller en person som går.
| (Trådlös blixt) | När man använder en trådlös blixt (säljs separat) ger blixten mer skuggor åt motivet, vilket ger en bättre stereoskopisk effekt än när blixten är monterad på kameran.

1. Skjut på (blixtuppfällning)-knappen.

Blixten fälls upp.

- Blixten fungerar inte när den inte är uppfälld.

Om det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder
Sådana prickar orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) som flyter omkring i luften precis framför objektivet. När de träffas av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Hur kan man minska risken för vita prickar?

- Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.

Observera

- Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.

- Medan blixten håller på att laddas upp blinkar . När uppladdningen är klar slutar ikonen blinka och tänds helt.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst