Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optimering av dynamikomfånget
Auto HDR
Används för att korrigera ljusstyrkan eller kontrasten.

1. Fn (DRO/Auto HDR) önskat läge

| (Av) | [DRO/Auto HDR] används inte.
| (Opt.dyn.omr) | Kameran delar upp bilden i små områden och analyserar kontrasten mellan ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden, för att på så sätt skapa en bild med optimal ljusstyrka och gradering.
| (Auto HDR) | Kameran tar tre bilder i följd med olika exponering, och överlappar sedan de ljusa områdena i den underexponerade bilden och de mörka områdena i den överexponerade bilden för att på så sätt skapa en bild med ett bredare graderingsomfång. En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

### Optimering av dynamikomfånget

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Opt.dyn.omr]

1. Välj optimal nivå med hjälp av / på styrratten.

| (Opt.av dyn.omr.: Auto) | Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
| (Nivå)* | Graderingarna optimeras i vart och ett av områdena i den lagrade bilden. Ställ in en optimal nivå mellan Lv1 (svag) och Lv5 (stark).

* Lv-numret som visas bredvid -märket anger den nuvarande inställningen.
Observera

- Vid tagning med hjälp av [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det förekommer störningar i bilden. Välj en lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du använder en förstärkt effekt.

### Auto HDR

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Auto HDR]

1. Välj optimal nivå med hjälp av / på styrratten.

| (Auto HDR: Auto.expo.skillnad) | Exponeringsskillnaden korrigeras automatiskt.
| (Exponeringsskillnadsnivå)* | Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på motivets kontrast. Ställ in en optimal nivå mellan 1,0 EV (svag) och 6,0 EV (stark). Om man t.ex. ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV skapas tre bilder med följande exponeringar: –1,0 EV, optimal exponering, och +1,0 EV.

* EV-värdet som visas bredvid -märket anger den nuvarande inställningen.
Observera

- Eftersom slutaren utlöses tre gånger för en och samma bild bör du ha följande punkter i åtanke:

- Använd bara den här funktionen för motiv som inte rör sig och inte blinkar

- Undvik att komponera om bilden.

- Den här funktionen går inte att använda för RAW-bilder.

- Det går inte att börja ta nästa bild förrän hela lagringsprocessen är klar efter tagningen.

- Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på motivets ljusskillnad eller tagningsförhållandena.

- När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.

- Om det är dålig kontrast i själva scenen, eller om kameran skakade eller motivet rörde sig kraftigt under tagningen, kan det hända att HDR-bilderna inte blir bra. Om kameran upptäcker sådana förhållanden visas för den lagrade bilden för att informera om detta. Ta om bilden om det behövs, och komponera om den och var försiktig så att den inte blir suddig.

Relaterade ämnen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst