Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Omkopplare för skärpeinställningsläget

## Omkopplare för skärpeinställningsläget

Används för att ställa in en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.

1. Ställ in omkopplaren för skärpeinställningssättet på önskat läge.

| (Autofokus) | När kameran väl har ställt in skärpan låses skärpeinställningen (AF-S). Kameran fortsätter att ställa in skärpan hela tiden när man filmar (AF-C).
| (Dir man. fokus) | Det här läget gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.
| (Manuellt fokus) | Används för att ställa in skärpan för hand.

### Hur man använder [Dir man. fokus]/[Manuellt fokus]

1. Ställ in omkopplaren för skärpeinställningssättet på (Dir man. fokus) eller (Manuellt fokus).

1. Ställ in skärpan genom att vrida på skärpeinställningsringen.

- Använd konturframhävningsfunktionen, [Fokusförstoring] eller [MF-hjälp] för att göra det lättare att ställa in skärpan.

- När omkopplaren för skärpeinställningssättet är inställd på (Dir man. fokus) aktiveras autofokusen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Skärpeinställning i [Dir man. fokus]-läget
I läget [Dir man. fokus] går det att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning för att ställa in skärpan på följande sätt.

- Ställ först in skärpan automatiskt, och finjustera sedan den för hand.

Detta är effektivt när man vill ställa in skärpan på ett väldigt snävt område. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid sedan på skärpeinställningsringen.

- Ställ först in skärpan för hand i förväg och använd sedan autofokusen.

Detta är effektivt när man vill ställa in skärpan på motiv i bakgrunden av scenen, eftersom sådana motiv tenderar att bli oskarpa vid vanlig automatisk skärpeinställning.
Observera

- Om skärpan ställs in på ett väldigt kort avstånd kan det hända att damm eller fingeravtryck på linsen kommer med i bilden. Torka rent objektivet med en mjuk duk eller liknande.

- När man ändrar skärpeinställningssättet nollställs det förinställda avståndet.

Relaterade ämnen
Skärpeinställningsring
Konturframhävningsnivå
MF-hjälp
Tillbaka till överst