Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Manuell exponering

## Manuell exponering

BULB
Manuell förflyttning
Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Vrid på kontrollratten för att justera slutartiden, och vrid därefter på bländarringen för att välja bländare (F-värde).

- Välj en slutartid från 1/4000* sekund till 30 sekunder. Det går även att ta bilder i [BULB]-läge.

* Vid F5,6 och högre bländarvärden. Den snabbaste slutartiden vid F2,0 är 1/2000 sekund.

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan det värde du själv har ställt in och vad kameran bedömer vara rätt exponering visas som ett manuellt uppmätt värde (MM) på skärmen.
A: Slutartidsvärde
B: Bländarvärde
C: Manuellt uppmätt värde (MM)

- Om man ändrar exponeringsvärdet mot + blir bilden ljusare, och om man ändrar det mot – blir bilden mörkare. ”0” markerar vad kamerans analys bedömer som rätt exponering.

- Slutartider på 0,4 sekunder och däröver markeras med [”], till exempel 0,4”.

- När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

- När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera

- När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] i [Manuell exponering]-läget ändras automatiskt ISO-känsligheten i förhållande till den inställda slutartiden och bländaren för att få rätt exponering.

- Om de nuvarande inställningarna inte kommer att ge en korrekt exponering blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

### BULB

Det går att ta bilder med spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid. [BULB]-läget är lämpligt att använda för att ta bilder på ljusspår av t.ex. fyrverkerier.

- Denna kamera är kompatibel med kabelslutare som följer ISO 6053-normerna.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Vrid kontrollratten åt vänster tills [BULB] visas.

1. Vrid på bländarringen för att välja bländare (F-värde).

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

1. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningstiden.

Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.
Observera

- Eftersom slutartiden blir väldigt lång och risken för skakningsoskärpa därmed ökar, rekommenderar vi att du använder stativ.

- Ju längre exponeringstid, desto mer framträdande blir störningarna i bilden.

- Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

- När [Leendeavkänning]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad eller när något av lägena [HDR-målning] eller [Rik ton mono.] används för punkten [Bildeffekt], går det inte att ställa in slutartiden på [BULB].

- När slutartiden är inställd på [BULB] och man använder [Leendeavkänning]-funktionen, [Auto HDR]-funktionen, eller [HDR-målning] eller [Rik ton mono.] för punkten [Bildeffekt], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.

### Manuell förflyttning

Det går att ändra bländar- och slutartidskombinationen samtidigt som den inställda exponeringen bibehålls.

1. Tryck in AEL-knappen och håll den intryckt, och vrid på bländarringen för att välja önskad kombination av bländare (F-värde) och slutartid.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst