Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Hur man använder AEL (AE-lås)-knappen

## Hur man använder AEL (AE-lås)-knappen

När det är skarp kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. vid tagning i motljus eller när man tar bilder på ett motiv nära ett fönster, kan man först mäta upp ljuset med hjälp av en punkt där kameran kan erhålla rätt exponering och sedan låsa den exponeringen i förväg.
För att minska ljusstyrkan för motivet använder man en ljusare punkt för att mäta belysningen och låsa exponeringen för hela bilden.
För att göra motivet ljusare använder man en mörkare punkt för att mäta belysningen och låsa exponeringen för hela bilden.
Här beskrivs ett exempel där punkten [Mätmetod] är inställd på [Spot]. [AEL intryckt] är inställt för AEL-knappen med standardinställningarna.

1. Fn (Mätmetod) (Spot)

1. Ställ in skärpan på den punkt som du vill ställa in exponeringen för.

1. Tryck på AEL-knappen för att låsa exponeringen.

(AE-lås)-indikatorn tänds.

- Exponeringsvärdet i spotmätningscirkeln är baserat på den låsta exponeringen och visas även på EV-skalan.

1. Håll AEL-knappen intryckt, ställ in skärpan på motivet och ta bilden.

- Om du vill ta ytterligare bilder med den låsta exponeringen så fortsätt att hålla AEL-knappen intryckt även efter tagningen. Släpp knappen för att nollställa exponeringen.

Det går även att ställa in andra funktioner för AEL-knappen. Se ”AEL-knappens funkt.” för närmare detaljer. [Mer information]
Relaterade ämnen
AEL-knappens funkt.
Tillbaka till överst