Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Filminspelningsmenyn > Inspelningsinställning

## Inspelningsinställning

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.

1. MENU 1 [Inspelningsinställning] önskat läge

#### Filformat: AVCHD

Används för att spela in 60i/50i-filmer, 24p/25p-filmer eller 60p/50p-filmer i AVCHD-format. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Det går att skapa Blu-ray Disc-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor med hjälp av programmet ”PlayMemories Home”.

- 60i/50i-filmer är inspelade med 60 fält/sekund respektive 50 fält/sekund. Både 60i- och 50i-filmer använder interlace-avsökning, , Dolby Digital-ljud och AVCHD-format.

- 24p/25p-filmer är inspelade med 24 bildrutor/sekund respektive 25 bildrutor/sekund. Både 24p- och 25p-filmer använder progressiv avsökning, Dolby Digital-ljud och AVCHD-format.

- 60p/50p-filmer är inspelade med 60 bildrutor/sekund respektive 50 bildrutor/sekund. Både 60p- och 50p-filmer använder progressiv avsökning, Dolby Digital-ljud och AVCHD-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Används för att spela in med hög bildkvalitet i formatet 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Används för att spela in med standardbildkvalitet i formatet 1920×1080 (24p/25p)

#### Filformat: MP4

Filmerna som spelas in lagras i MPEG-4-format, med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud i mp4-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Inspelning i 1440×1080-format
| VGA 3M | 3 Mbps | Används för att filma i VGA-format

Observera

- När bildstorleken är inställd på [VGA 3M] blir bilden i teleformat.

- Att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i något av formaten [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] kan ta lång tid, eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Om du vill spara filmer i formaten [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] utan att omvandla bildkvaliteten, så använd Blu-ray-skivor.

Relaterade ämnen
Filformat
Tillbaka till överst