Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder/ Angående den här kameran > Försiktighetsåtgärder > Försiktighetsåtgärder

## Försiktighetsåtgärder

Säkerhetskopiering av minneskortet
Undvik att använda/förvara kameran på följande sorters ställen
Angående användningstemperaturen
Angående kondensbildning
Funktioner som finns inbyggda i den här kameran
Vad är 1080 60p/50p?
Angående bilddatakompatibilitet
Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater
Att observera angående skärmen och objektivet

### Säkerhetskopiering av minneskortet

Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket eller minneskortet medan läsnings/skrivningslampan lyser. Då kan minneskortet bli skadat. Var noga med att ta en backup-kopia för att skydda dina data.

### Undvik att använda/förvara kameran på följande sorters ställen

- På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

- Rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel på kameran.

- På platser där det skakar

- I närheten av starka magneter

- På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till fel på kameran som eventuellt inte går att reparera.

### Angående användningstemperaturen

Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0°C och 40°C. Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller väldigt varma ställen utanför detta temperaturområde.

### Angående kondensbildning

- Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran.

- Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.

### Funktioner som finns inbyggda i den här kameran

- I den här bruksanvisningen beskrivs funktionerna för 1080 60i-kompatibla apparater och 1080 50i-kompatibla apparater.
  Kontrollera om din kamera är 1080 60i-kompatibel eller 1080 50i-kompatibel genom att se efter om följande märken sitter på undersidan av kameran.

- 1080 60i-kompatibla apparater: 60i

- 1080 50i-kompatibla apparater: 50i

### Vad är 1080 60p/50p?

- Till skillnad från tidigare modeller som lagrar bilder på vanligt sätt med en interlace-metod, lagrar den här kameran bilder med en progressiv metod. Det ger högre upplösning och jämnare och mer naturtrogna bilder.

### Angående bilddatakompatibilitet

- Den här kameran följer den universella standarden DCF (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bilder som tagits eller bearbetats med hjälp av andra apparater, eller att det går att spela upp bilder som är tagna med den här kameran på andra apparater.

### Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

- Den här kameran använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för inspelning i AVCHD-format. Filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här kameran går inte att spela upp på följande sorters apparater.

- Apparater som visserligen är kompatibla med AVCHD-format, men som saknar stöd för High Profile

- Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-format

Den här kameran använder även MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för inspelning i MP4-format. Det innebär att filmer som är inspelade i MP4-format med den här kameran bara går att spela upp på apparater med stöd för MPEG-4 AVC/H.264.

- Skivor med hög bildupplösning (HD-kvalitet) går bara att spela upp på apparater som kan hantera AVCHD-format. Vanliga DVD-spelare och DVD-brännare kan inte spela upp skivor som är inspelade med hög bildupplösning (HD-kvalitet) eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Om man lägger i en skiva med hög bildupplösning (HD-kvalitet) som är inspelad i AVCHD-format i en vanlig DVD-spelare eller DVD-brännare kan det dessutom hända att det inte går att mata ut skivan igen.

- Filmer som är inspelade i 1080 60p/1080 50p-format går bara att spela upp på apparater med stöd för 1080 60p/1080 50p-format.

### Att observera angående skärmen och objektivet

- Skärmen är tillverkad med hjälp av teknik med extremt hög precision, vilket gör att över 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras.

- Om kameran får ligga med skärmen eller objektivet rakt i solen under lång tid finns det risk för funktionsfel. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.

- Undvik att trycka på skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.

- På kalla ställen kan det uppstå en svans efter bilden på skärmen. Detta fenomen beror inte på något fel.

- Var försiktigt så att objektivet inte utsätts för stötar, och undvik att trycka onödigt hårt på det.

Tillbaka till överst