Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви частин і список пікторам, які відображаються на екрані > Назви частин

## Назви частин

Вигляд спереду
Вигляд ззаду/збоку
Вигляд зверху
Вигляд знизу

### Вигляд спереду

1. Гачки для плечового ременя

1. Підсвітка для автофокуса/Індикатор автоспуску

1. Індекс бленди об’єктива

1. Об’єктив

1. Кільце керування діафрагмою

1. Показник діафрагми/Показник перемикання режиму макрозйомки

1. Кільце перемикання режиму макрозйомки

1. Диск перемикання режиму фокусування

1. Кільце фокусування

### Вигляд ззаду/збоку

1. Перемикач (підняття спалаху)

1. Сенсор світла

1. Індикатор заряджання

1. Роз’єм мікро-USB

1. Мікророз’єм HDMI

1. Роз’єм (для мікрофона)

- Коли підключено зовнішній мікрофон, фотоапарат перемикається із вбудованого мікрофона на зовнішній. Якщо живлення зовнішнього мікрофона здійснюється через роз’єм підключення, фотоапарат забезпечуватиме живлення для мікрофона.

1. Екран рідкокристалічного дисплея

1. Кнопка (відтворення)

1. Коліщатко керування

1. Кнопка MOVIE (відео)

1. Для зйомки: кнопка AEL (фіксація автоматичної експозиції)
   Для перегляду: кнопка (збільшення)

1. Для зйомки: кнопка Fn (виклик функцій)
   Для перегляду: кнопка (мініатюра зображення)

1. Диск керування

1. Кнопка (видалення)

1. Кнопка MENU

### Вигляд зверху

1. Кнопка спуску

1. Диск корекції експозиції

1. Кнопка C (спеціальна)

1. Перемикач живлення

1. Диск перемикання режимів

1. Мультиінтерфейсний роз’єм*1

- Деякі аксесуари можуть не повністю заходити у гніздо універсального інтерфейсу і трохи виступати з нього назад. Однак, якщо аксесуар впирається у передній край гнізда – підключення виконано.

1. Мітка положення сенсора зображення

1. Спалах*2

1. Мікрофон*3

*1 Щоб дізнатися про сумісні аксесуари для гнізда універсального інтерфейсу, відвідайте веб-сайт Sony або зверніться до торгового представника компанії Sony чи місцевого уповноваженого центру обслуговування Sony. Також можна використовувати аксесуари, сумісні із гніздом для аксесуарів. Ефективне функціонування з аксесуарами інших виробників не гарантоване.
Функції фотоапарату для видошукача доступні лише за умови використання аксесуара видошукача FDA-EV1MK (продається окремо).
*2 Щоб відкрити спалах, спочатку переконайтеся, що спалах не заблоковано пальцями чи іншими предметами, після чого посуньте перемикач (відкривання спалаху). Якщо спалах не використовується, притисніть його пальцем на місце. Будьте обережні, щоб під час закривання спалаху не прищемити палець.
*3 Не закривайте цю частину під час відеозапису. Це може призвести до виникнення шумів або зниження гучності звуку.

### Вигляд знизу

1. Відсік для встановлення батареї

1. Гніздо для карти пам’яті

1. Індикатор доступу

1. Важіль фіксації

1. Гучномовець

1. Гніздо для під’єднання штатива

1. Кришка відсіку для батареї/карти пам’яті

Нагору