Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Використання кнопки AEL (фіксація автоекспозиції)

## Використання кнопки AEL (фіксація автоекспозиції)

Якщо контрастність між об’єктом і фоном висока, наприклад, у випадку зйомки об’єкта з підсвіткою або об’єкта на фоні вікна, виміряйте рівень освітлення за допомогою точки, в якій фотоапарат може отримати правильну експозицію, і заздалегідь зафіксуйте це значення.
Щоб зменшити яскравість об’єкта, скористайтеся яскравішою точкою для вимірювання рівня освітлення та зафіксуйте це значення експозиції для всього екрана.
Щоб збільшити яскравість об’єкта, скористайтеся темнішою точкою для вимірювання рівня освітлення та зафіксуйте це значення експозиції для всього екрана.
У цьому розділі наведено приклад, коли для режиму [Режим измер.] встановлено значення [Точечный]. [Значення [Удержание AEL] призначено кнопці AEL як значення за замовчуванням.

1. Fn (Режим измер.) (Точечный)

1. Наведіть фокус на точці, для якої потрібно встановити експозицію.

1. Натисніть кнопку AEL, щоб зафіксувати експозицію.

Позначка (фіксація автоекспозиції) засвітиться.

- Значення експозиції в колі точкового вимірювання ґрунтується на зафіксованому значенні експозиції і відображається на шкалі EV.

1. Утримуючи натиснутою кнопку AEL, встановіть фокус на об’єкті і зробіть фотографію.

- Якщо ви продовжуєте зйомку із фіксованою експозицією, утримуйте натиснутою кнопку AEL навіть після завершення зйомки. Щоб скинути значення експозиції, відпустіть кнопку.

Кнопці AEL можна призначити і інші функції. Детальну інформацію читайте в «Функ. кнопки AEL». [Додатково]
Пов’язані розділи
Функ. кнопки AEL
Нагору