Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Меню відеозйомки > Параметры записи

## Параметры записи

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більша кількість даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.

1. MENU 1 [Параметры записи] потрібний режим

#### Формат файла: AVCHD

Запис відео 60i/50i, 24p/25p або 60p/50p у форматі AVCHD. Цей формат файлів дозволяє переглядати відео на телевізорі високої чіткості.
За допомогою програми «PlayMemories Home» можна створювати диски Blu-ray Disc, диски для запису AVCHD або диски DVD-Video.

- Запис відео 60i/50i виконується зі швидкістю 60 полів/с або 50 полів/с відповідно. Для відео 60i та 50i використовується черезрядкова система розгортки, аудіо Dolby Digital та формат AVCHD.

- Запис відео 24p/25p виконується зі швидкістю 24 кадрів/с або 25 кадрів/с відповідно. Для відео 24р та 25р використовується послідовна система розгортки, аудіо Dolby Digital та формат AVCHD.

- Запис відео 60p/50p виконується зі швидкістю 60 кадрів/с або 50 кадрів/с відповідно. Для відео 60р та 50р використовується послідовна система розгортки, аудіо Dolby Digital та формат AVCHD.

| Параметры записи | Середня швидкість потоку | Опис
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення у форматі 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка з високою якістю зображення у форматі 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення у форматі 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з високою якістю зображення у форматі 1920×1080 (24р/25р)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка зі звичайною якістю зображення у форматі 1920×1080 (24р/25р)

#### Формат файла: MP4

Відео зберігаються у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або приблизно 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат mp4.

| Параметры записи | Середня швидкість потоку | Опис
| 1440×1080 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1440×1080
| VGA 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли встановлено розмір зображення [VGA 3M].

- Для створення дисків у форматі AVCHD з відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] знадобиться трохи часу, оскільки необхідна конвертація якості зображення. Щоб зберегти відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] без конвертації якості зображення, скористайтеся дисками Blu-ray.

Пов’язані розділи
Формат файла
Нагору