Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Диск корекції експозиції

## Диск корекції експозиції

Можна налаштувати експозицію вручну з кроком 1/3 EV у діапазоні від –3,0 EV до +3,0 EV.

1. Поверніть диск корекції експозиції, щоб вибрати потрібне значення.

Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
A: Перевитримка (надто багато світла)
B: Правильна експозиція
C: Недовитримка (замало світла)

- Якщо знімок зображення надмірно витримано, відрегулюйте [Коррек.экспоз.] у бік мінуса.

- Якщо знімок зображення витримано недостатньо, відрегулюйте [Коррек.экспоз.] у бік плюса.

Примітки

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або якщо використовується спалах, регулювання експозиції може бути неефективним.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Нагору