Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > Обл. автофокуса

## Обл. автофокуса

Використання функції універсального точкового фокусування
Зону фокусування можна змінювати. Скористайтеся меню, якщо у режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.

1. Fn (Обл. автофокуса) потрібний режим

| (Мульти) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки, навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо увімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя.
| (Центр) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться у центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Рег. пятно АФ) | Переміщення рамки шукача діапазону автофокуса в потрібне місце екрана і фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах в дуже вузьких ділянках.

Примітки

- У разі використання функцій, перелічених нижче, рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною і відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Функції масштабування

- [Подсветка АФ]

- Якщо увімкнено функцію «Следящ. фокусир.», фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

### Використання функції універсального точкового фокусування

Параметр [Рег. пятно АФ] зручно використовувати під час зйомки об’єкта, який розташовується не в центрі кадру. У такому разі зйомку можна виконати, не змінюючи композицію.
A: Рамка шукача діапазону автофокуса (жовта: доступна для регулювання/сіра: фіксована)

1. За допомогою диска керування налаштуйте положення рамки шукача діапазону автофокуса і натисніть .

Щоб скинути налаштування, знову натисніть .
Примітки

- У разі зміни зони фокусування налаштування рамки шукача діапазону автофокуса буде скинуто.

Пов’язані розділи
Следящ. фокусир.
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору