Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > DRO/Авто HDR

## DRO/Авто HDR

«D-Range Optimizer» (оптимізатор динамічного діапазону)
Авто HDR
Коригування яскравості або контрастності.

1. Fn (DRO/Авто HDR) потрібний режим

| (Выкл) | Режим [DRO/Авто HDR] не використовується.
| (Опт.Д-диап.) | Поділяючи зображення на менші ділянки, фотоапарат аналізує контрастність світла і тіні між об'єктом зйомки та фоном і формує зображення з оптимальним рівнем яскравості та градації кольорів.
| (Авто HDR) | Зйомка трьох зображень з різною експозицією і накладання світлих ділянок недовитриманих зображень і темних ділянок перевитриманих зображень для створення знімка з багатою градацією кольорів. Запис одного зображення з належною експозицією та одного зображення, створеного шляхом накладання.

### «D-Range Optimizer» (оптимізатор динамічного діапазону)

1. Fn (DRO/Авто HDR) [Опт.Д-диап.]

1. Виберіть оптимальний рівень за допомогою кнопок / на диску керування.

| (Оптимизатор Д-диапазона: Авто) | Автоматична корекція яскравості.
| (рівень)* | Оптимізація градації кольорів усіх ділянок записаного зображення. Вибір оптимального рівня від Lv1 (слабкий) до Lv5 (сильний).

* Число Lv із позначкою вказує на поточне налаштування.
Примітки

- У разі зйомки за допомогою функції [Опт.Д-диап.] може виникати ефект шумів зображення. Вкажіть відповідний рівень, позначивши потрібне зображення, особливо якщо потрібно підсилити ефект оптимізації.

### Авто HDR

1. Fn (DRO/Авто HDR) [Авто HDR]

1. Виберіть оптимальний рівень за допомогою кнопок / на диску керування.

| (Авто HDR: Сдвиг экспоз. Авто) | Автоматична корекція відхилення значення експозиції.
| (рівень відхилення значення експозиції)* | Налаштування відхилення експозиції відповідно до контрастності об’єкта зйомки. Вибір оптимального рівня від 1,0 EV (слабкий) до 6,0 EV (сильний). Наприклад, якщо вибрано значення експозиції 2,0EV, буде скомпоновано три зображення: одне зі значенням експозиції –1,0EV, друге з оптимальною експозицією і третє з експозицією +1,0EV.

* Число EV із позначкою вказує на поточне налаштування.
Примітки

- Оскільки затвор тричі спрацьовує для одного знімка, слід врахувати таке:

- Використовуйте цю функцію, коли об’єкт не рухається і не кліпає очима.

- Не виконуйте перекомпонування кадру.

- Ця функція недоступна для зображень формату RAW.

- Зробити наступний знімок неможливо доти, доки не буде завершено процес запису поточного знімка.

- Досягненню бажаного ефекту може перешкоджати різниця між освітленням об’єкта та навколишнім освітленням.

- У разі використання спалаху ця функція малоефективна.

- Якщо контрастність сцени низька, мав місце ефект тремтіння фотоапарата, або зображення вийшло розмитим, зображення HDR належної якості не буде отримано. Якщо фотоапарат виявить таку ситуацію, про це засвідчить індикація на екрані перегляду відзнятого зображення. У такому разі виконайте зйомку ще раз, перекомпонувавши зображення і врахувавши можливість виникнення ефекту розмитості.

Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору