Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Диск перемикання режиму фокусу

## Диск перемикання режиму фокусу

Налаштування способу фокусування відповідно до руху об’єкта зйомки.
AF означає «автофокус» – функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.

1. Налаштуйте диск перемикання режимів фокусу на потрібний режим.

| (Автофокус) | Фотоапарат фіксує фокус після його налаштування (AF-S). Фотоапарат продовжує фокусування під час відеозапису (AF-C).
| (Прямая РФ) | Одночасне використання функції автофокуса та ручного фокусування.
| (Ручной фокус) | Регулювання фокуса вручну.

### Використання [Прямая РФ]/[Ручной фокус]

1. За допомогою диска перемикання режимів фокусу виберіть (Прямая РФ) або (Ручной фокус).

1. Налаштуйте фокус за допомогою кільця фокусування.

- Для більш зручного регулювання фокуса використовуйте функцію виділення контурів, [Фокусиров. лупа] або [Помощь для РФ].

- Якщо диск перемикання режимів фокусу встановлено в положення (Прямая РФ), автофокус активується під час натиснення кнопки спуску до половини.

Фокусування за допомогою параметра [Прямая РФ]
Функція [Прямая РФ] дає змогу використовувати ручне та автоматичне фокусування одночасно, як наведено далі.

- Після автоматичного встановлення фокуса виконайте його точне регулювання вручну.

Цей режим підходить для випадків, коли потрібно сфокусуватися на певному об’єкті. Натисніть до половини кнопку спуску і поверніть кільце фокусування.

- Виконайте попереднє фокусування вручну, а потім скористайтеся автофокусом.

Підходить для фокусування на об’єктах заднього плану, оскільки зазвичай автоматично фотоапарат на них не фокусується.
Примітки

- Якщо встановлено дуже малу відстань фокусування, на зображені може бути видно пил або відбитки пальців, що були на об’єктиві. Протріть об’єктив м’якою ганчіркою тощо.

- У разі зміни способу фокусування налаштовану відстань фокуса буде скинуто.

Пов’язані розділи
Кільце фокусування
Уров. выделения контуров
Помощь для РФ
Нагору