Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Приор. диафрагмы

## Приор. диафрагмы

Налаштування діапазону фокусування і рівня розмитості фону.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Приор. диафрагмы).

1. Поверніть кільце діафрагми, щоб вибрати значення діафрагми (F).

- Доступний діапазон значень діафрагми (значення F) – від F2,0 до F22.

- Значення витримки встановлюється автоматично в діапазоні від 1/4000 секунди до 30 секунд.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Про пріоритет діафрагми
Що менше значення діафрагми (значення F), то більший отвір, крізь який проходить світло. Область фокусування зменшується і все, за винятком об’єктів на незначній відстані, буде поза нею. Таке налаштування підходить для портретів тощо.
Що більше значення діафрагми (значення F), то менший отвір, крізь який проходить світло. Як відносно близькі, так і віддалені від об’єктива об’єкти, будуть чіткими. Таке налаштування підходить для пейзажів тощо.
Примітки

- Якщо після застосування потрібних налаштувань не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані починають блимати. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендується повторно налаштувати значення, які миготять.

- Яскравість зображення на екрані може відрізнятися від фактичної яскравості записаного зображення.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору