Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > DISP (Вид экрана)

## DISP (Вид экрана)

Відображення гістограми
Використання екрана швидкої навігації

1. Натисніть на диску керування кнопку (Вид экрана) і виберіть потрібний режим.

- Можна встановити вибраний режим, натиснувши MENU 2 [Кнопка DISP(Монитор)] або [Кнопка DISP(Видоиск.)].

#### У режимі зйомки

Графич. инф. | Відображення основних відомостей про зйомку. Графічна індикація значень витримки та діафрагми.
Показать всю инф. | Відображення відомостей про запис.
Не показывать | Приховання відомостей про запис.
Уровень | Відображення вказівника, що показує кут нахилу фотоапарата вліво або вправо. Коли фотоапарат розміщено рівно, цей вказівник стає зеленим.
Гистограмма | Графічне зображення розподілу яскравості (гістограма).
Для видоискателя | Підходить для зйомки за допомогою видошукача (продається окремо).

#### У режимі відтворення

Основная инф. | Відображення відомостей про запис.
Гистограмма | Відображення гістограми і відомостей про запис.
Не показывать | Приховання відомостей про запис.

Графічний дисплей
Графічний дисплей відображає значення витримки та діафрагми зображення, пояснюючи користувачеві систему експонування. Індикатор витримки та індикатор діафрагми вказують на поточні значення.
A: Витримка
B: Значення діафрагми

### Відображення гістограми

Гістограма – це діаграма, яка показує яскравість зображення. У разі зміщення вправо (A) діаграма вказує на світле зображення, а у разі зміщення вліво (B) – на темне.

1. Щоб відобразити в режимі зйомки гістограму, слід кілька разів поспіль натиснути кнопку (Вид экрана).

Примітки

- Гістограма також відображається під час відтворення одного зображення, але у такому випадку відрегулювати експозицію неможливо.

- Гістограма не відображається:

- під час запису або відтворення відео;

- під час зйомки в режимі [Панорамный обзор] або перегляду панорамних зображень.

- Різкі перепади на гістограмі, що відображаються під час зйомки або відтворення, можуть виникати, якщо:

- спрацьовує спалах;

- витримка шторки довга або коротка.

- Гістограма може не з’являтися для зображень, знятих за допомогою інших фотоапаратів.

### Використання екрана швидкої навігації

Налаштування можна безпосередньо змінювати за допомогою екрана швидкої навігації, який можна використовувати на видошукачі (продається окремо).
Докладніше про встановлення видошукача читайте в інструкції з користування, яка додається до видошукача.

1. Виберіть MENU 2 [Кнопка DISP(Монитор)].

1. Позначте пункт [Для видоискателя] і натисніть кнопку MENU.

1. На диску керування натисніть (Вид экрана), щоб встановити режим екрана [Для видоискателя].

1. Натисніть кнопку Fn, щоб перейти до екрана швидкої навігації.

У режимі [Режим Авто] або [Выбор сцены]
У режимі ////[Панорамный обзор]

1. За допомогою кнопки /// на диску керування виберіть потрібний пункт.

- Функції, доступні на екрані швидкої навігації
  Режим Авто/Выбор сцены/Размер изобр./Качество/Режим протяжки/Режим вспышки/ Улыб./Распоз. Лиц /Режим измер./Баланс белого/ DRO/Авто HDR /Творческ. стиль/Эффект рисунка/Авт. кадрир. портр./Кор.эксп.вспыш./ISO/Формат/Эффект мягкой кожи/Обл. автофокуса

1. Налаштуйте елемент за допомогою диска керування або коліщатка керування.

- Встановіть параметр за допомогою диска керування та налаштуйте його за допомогою коліщатка керування.

- Натисніть в центрі диска керування, щоб відкрити екран налаштувань для вибраного елемента.

- Натисніть кнопку Fn ще раз, щоб закрити екран швидкої навігації.

Примітки

- Налаштування елементів, позначених сірим, змінити неможливо.

- Коли використовується стиль [Творческ. стиль], деякі завдання налаштування можна виконувати лише на екрані налаштувань.

Пов’язані розділи
Кнопка DISP(Монитор)
Кнопка DISP(Видоиск.)
Нагору