Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Меню налаштування > Переключ. PAL/NTSC (лише для моделей, які підтримують формат 1080 50i)

## Переключ. PAL/NTSC (лише для моделей, які підтримують формат 1080 50i)

Відтворення відеофайлів, записаних за допомогою фотоапарата, на телевізорі системи PAL/NTSC.

1. MENU 3 [Переключ. PAL/NTSC] потрібний режим

| PAL | Відтворення відеофайлів, записаних за допомогою фотоапарата, на телевізорі системи PAL.
| NTSC | Відтворення відеофайлів, записаних за допомогою фотоапарата, на телевізорі системи NTSC.

Примітки

- Ця функція доступна лише для пристроїв, які підтримують формат 1080 50і. Для пристроїв, які підтримують формат 1080 60і, вона недоступна. Фотоапарати, які підтримують формат 1080 50і, мають знизу позначення «50i».

- Якщо встановити карту пам’яті, попередньо відформатовану у системі PAL, з’явиться повідомлення про необхідність повторного форматування карти. Для запису в системі NTSC потрібно повторно відформатувати карту пам’яті або скористатися іншою картою пам’яті.

- Якщо вибрано режим NTSC, щоразу після ввімкнення фотоапарата на початковому екрані буде з’являтися повідомлення «Работает на NTSC.».

Нагору