Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Меню спеціальних налаштувань > Функция кнопки C

## Функция кнопки C

Переключ.AEL
Перекл. реж. AF/MF
Фіксування значення експозиції у режимі точкового вимірювання
Фокусиров. лупа
Выкл. ЖК-монитор
Дає змогу вибирати часто використовувані функції і призначати їх спеціальній кнопці C.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] потрібний режим

| Режим протяжки | Присвоєння функцій, встановлених користувачем.
| Режим вспышки
| Обл. автофокуса
| Эффект мягкой кожи
| Улыб./Распоз. Лиц
| Авт. кадрир. портр.
| ISO
| Режим измер.
| Кор.эксп.вспыш.
| Баланс белого
| DRO/Авто HDR
| Творческ. стиль
| Эффект рисунка
| Размер изобр.
| Формат
| Качество
| Удержание AEL
| Переключ.AEL
| Удержан.AEL
| Перекл.AEL
| AF/MF с удерж. кноп.
| Перекл. реж. AF/MF
| Цифр. телекон./Увел.
| Фокусиров. лупа
| Память
| Выкл. ЖК-монитор
| Не задано

### Переключ.AEL

Коли отримати належну експозицію для об’єкта зйомки проблематично, ця функція дає змогу визначити експозицію шляхом вимірювання обсягу світла на ділянці з потрібним рівнем яскравості і фокусування на ній.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Переключ.AEL]

1. Скеруйте об’єктив фотоапарата на ділянку, відповідно до якої потрібно встановити експозицію.

Експозицію встановлено.

1. Натисніть кнопку C (спеціальна).

Експозицію буде зафіксовано, і засвітиться індикатор (фіксації автоекспозиції).

1. Сфокусуйтеся на потрібному об’єкті та зробіть знімок.

1. Щоб скасувати зафіксоване значення експозиції, ще раз натисніть спеціальну кнопку C.

### Перекл. реж. AF/MF

Режими автоматичного та ручного фокусування можна тимчасово перемикати.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Перекл. реж. AF/MF]

1. Для перемикання режимів автоматичного та ручного фокусування натискайте спеціальну кнопку C.

Коли для параметра [Режим Фокусировки] встановлено значення [Ручной фокус], фотоапарат переходить у режим [Автофокус], а коли для [Режим Фокусировки] встановлено будь-яке значення, окрім [Ручной фокус], – переходить у режим [Ручной фокус]. Щоб повернутися до попереднього режиму, натисніть спеціальну кнопку C.

### Фіксування значення експозиції у режимі точкового вимірювання

Фотоапарат тимчасово фіксує значення експозиції в режимі точкового вимірювання.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [ Удержан.AEL] або [ Перекл.AEL]

1. Натисніть кнопку C (спеціальна).

### Фокусиров. лупа

У режимі [Ручной фокус] зображення на екрані можна збільшувати для полегшення ручного фокусування за допомогою функції [Фокусиров. лупа].

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Фокусиров. лупа]

1. Натисніть спеціальну кнопку C, щоб збільшити зображення.

- За допомогою параметра [Время увелич. фокус.] можна встановити тривалість відображення збільшеного зображення.

### Выкл. ЖК-монитор

Якщо під час використання видошукача (продається окремо) монітор надто яскравий, екран можна тимчасово вимкнути.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Выкл. ЖК-монитор]

1. Натисніть кнопку C (спеціальна).

- Екран вмикається/вимикається щоразу під час натиснення спеціальної кнопки C.

Примітки

- У режимі [Панорамный обзор] або режимі відеозйомки екран не вимикається.

Пов’язані розділи
Режим протяжки
Режим вспышки
Обл. автофокуса
Эффект мягкой кожи
Улыб./Распоз. Лиц
Авт. кадрир. портр.
ISO
Режим измер.
Кор.эксп.вспыш.
Баланс белого
DRO/Авто HDR
Творческ. стиль
Эффект рисунка
Размер изобр.
Формат
Качество
Память
Время увелич. фокус.
Нагору