Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Ручной экспозиция

## Ручной экспозиция

BULB
Зміна вручну
Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Ручной экспозиция).

1. Поверніть коліщатко керування, щоб вибрати значення витримки, а потім за допомогою кільця діафрагми виберіть значення діафрагми (F).

- Виберіть значення витримки від 1/4000* секунди до 30 секунд. Знімати можна також у режимі [BULB].

* За значення діафрагми F5,6 або вище. Найменше значення витримки за діафрагми F2,0 становить 1/2000 секунди.

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між встановленим значенням експозиції та значенням, визначеним фотоапаратом, відображається на екрані вказівником правильної експозиції (MM).
A: Значення витримки
B: Значення діафрагми
C: Вказівник правильної експозиції (MM)

- Регулювання експозиції в напрямку + забезпечує більшу яскравість зображень; у напрямку – затемнення зображень. «0» вказує на правильне значення експозиції, визначене фотоапаратом.

- Витримка шторки 0,4 секунди чи більше позначається значком [”], наприклад: 0,4”.

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- Якщо в меню [Ручной экспозиция] у пункті [ISO] встановлено значення [ISO AUTO], чутливість ISO автоматично змінюється для забезпечення належної експозиції з урахуванням встановлених значень витримки та діафрагми (F).

- Якщо після застосування потрібних налаштувань не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані починають блимати. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

### BULB

Довга витримка дає змогу робити знімки з ефектом «шлейфу». [BULB] підходить для зйомки шлейфів світла, наприклад феєрверків.

- Цей фотоапарат підтримує можливість спуску з використанням тросика, що відповідає стандарту ISO 6053.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Ручной экспозиция).

1. Повертайте коліщатко керування ліворуч, поки не з’явиться індикація [BULB].

1. Поверніть кільце діафрагми, щоб вибрати значення діафрагми (F).

1. Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.

1. Натисніть і утримуйте кнопку спуску впродовж усієї зйомки.

Поки натиснуто кнопку спуску, затвор залишається відкритим.
Примітки

- Оскільки при довгій витримці фотоапарат більше піддається ефекту тремтіння, радимо використовувати для зйомки штатив.

- Що довша витримка, то більш помітні шуми зображення.

- Після зйомки буде застосовано функцію зменшення шумів (ШП длит. экспоз.), і виконуватиметься вона стільки ж часу, скільки затвор був відкритий. Під час цього будь-яка зйомка недоступна.

- Якщо активовано функцію [Smile Shutter] або [Авто HDR] чи використовуються параметри [HDR Живопись] або [Насыщ. монохром.] в пункті [Эффект рисунка], витримку неможливо налаштувати на [BULB].

- Коли витримку встановлено на [BULB], то якщо використовується [Smile Shutter], [Авто HDR] або [HDR Живопись] чи [Насыщ. монохром.] у пункті [Эффект рисунка], значення витримки тимчасово змінюється на 30 секунд.

### Зміна вручну

Можна змінити комбінацію значень діафрагми (значення F) і витримки, не змінюючи встановленого значення експозиції.

1. Утримуючи натиснутою кнопку AEL, повертайте кільце діафрагми, щоб вибрати поєднання значень діафрагми (F) та витримки.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору