Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) потрібний режим

- У разі вибору [Многокадр. шумоподавл.] або [ISO AUTO] натисніть на диску керування кнопку , щоб відобразити екран налаштування і вибрати потрібне значення.

| (Многокадр. шумоподавл.) | Фотоапарат накладає неперервно зняті зображення, у результаті чого зменшується рівень шумів. Натисніть на диску керування кнопку , щоб відобразити екран налаштування і вибрати потрібне значення від ISO AUTO до 102400 за допомогою кнопок /.
| (ISO AUTO) | Фотоапарат автоматично встановлює рівень чутливості ISO відповідно до навколишніх умов освітлення. У режимі [ISO AUTO] можна встановлювати як максимальне, так і мінімальне значення ISO. Натисніть , щоб відобразити екран налаштувань.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення).

Значення чутливості ISO у таблиці вище є типовими.
Повертаючи диск керування, ви збільшуєте або зменшуєте чутливість ISO із кроком 1/3 таким чином:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Примітки

- Якщо для [ISO] встановлено значення, нижче за ISO 100, діапазон яскравості об’єкта зйомки (динамічний діапазон) може зменшитися.

- Доступні значення для відеозйомки: від ISO 100 до ISO 6400.

- Коли для [ISO] встановлено значення [Многокадр. шумоподавл.], фотоапарат виконує накладання зображень. При цьому запис зображення триває довше, а спалах не спрацьовує.

Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору