Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > Режим протяжки

## Режим протяжки

Фотоапарат передбачає кілька режимів спрацювання затвора, зокрема режим неперервної зйомки, режим автоспуску та режим пакетної зйомки зі зміною експозиції.

1. Fn (Режим протяжки) потрібний режим

- Відрегулюйте налаштування за допомогою кнопок /, якщо у вибраному режимі доступні відповідні параметри.

| (Покадров. Съемка) | Фотоапарат робить одинарний знімок без використання автоспуску.
| (Непрерыв. Съемка) | Неперервна зйомка зображень упродовж утримання кнопки спуску.
| (Пр-тСкорНепр) | Швидкісна неперервна зйомка впродовж утримання кнопки спуску. Налаштування фокусу для першого кадру використовується для наступних кадрів.
| (Автоспуск) | Встановлення 10-секундної або 2-секундної затримки автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки шторка не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати, натисніть кнопку спуску.
| (Брек.: Непрер.) | Зйомка встановленої кількості зображень із різним рівнем яскравості. Ви можете налаштувати значення відхилення параметрів кадру (крок брекетингу).
| (Покадр. брекетинг) | Послідовна покадрова зйомка встановленої кількості зображень із різним рівнем яскравості. Ви можете налаштувати значення відхилення параметрів кадру (крок брекетингу).
| (Брекетинг WB) | Зйомка трьох зображень поспіль із різним рівнем яскравості відповідно до встановлених налаштувань балансу білого, температури кольору та колірного фільтра. Доступні значення відхилення параметрів кадру (кроку брекетингу): [Lo] або [Hi].
| (Брекетинг DRO) | Зйомка трьох зображень поспіль із різним рівнем застосування функції «D-Range Optimizer» (оптимізатор динамічного діапазону). Доступні значення відхилення параметрів кадру (кроку брекетингу): [Lo] або [Hi].

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Ночной портрет) чи (Ночная Сцена).
Щоб зменшити тремтіння фотоапарата, налаштуйте 2-секундну затримку автоспуску та міцно притисніть до тіла руки після натиснення кнопки затвора.
Примітки

- Якщо для [Режим протяжки] встановлено значення [Брек.: Непрер.], то для [Режим вспышки] встановлюється значення [Вспышка выкл].

- Якщо заряд батареї низький або карта пам’яті заповнена, пакетна зйомка зупиняється.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору