Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > Oblast aut. zaost.

## Oblast aut. zaost.

Používání pohyblivého bodu
Můžete změnit oblast ostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.

1. MENU 2 [Oblast aut. zaost.] požadovaný režim

| (Víceb.) | Automaticky ostří na objekt v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
| (Střed.) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Pohyblivý bod) | Umožňuje posunout rámeček ostření AF na požadovaný bod na displeji a zaostřit na extrémně malý objekt v úzké oblasti.

Poznámky

- Když používáte následující funkce, rámeček AF zmizí a objeví se tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Funkce transfokátoru jiné než optický transfokátor

- [Iluminátor AF]

- Při aktivaci zaměřeného ostření zaostří fotoaparát prioritně na sledovaný objekt.

### Používání pohyblivého bodu

[Pohyblivý bod] je užitečný, když snímáte objekt, který není ve středu rámečku. Můžete snímat objekt bez změny kompozice.
A: Rámeček zaostření AF (žlutý: nastavitelný/šedý: neměnný)

1. Pomocí ovládacího kolečka posuňte rámeček zaostření AF na místo, na které chcete zaostřit, a pak stiskněte .

K resetování nastavení stiskněte opět .
Poznámky

- Když změníte oblast ostření, bude rámeček AF, který jste nastavili, vymazán.

Příbuzné téma
Zaměřené ostření
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru