Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] požadovaný režim

- V případě, že vyberete [Reduk. šumu více rámečků.] nebo [ISO AUTO], stisknutím na ovládacím kolečku zobrazte obrazovku nastavení a pak vyberte požadovanou hodnotu.

| (Reduk. šumu více rámečků.) | Fotoaparát překládá kontinuální snímky tak, aby výsledkem byl snímek s menším šumem. Stisknutím na ovládacím kolečku zobrazte obrazovku nastavení a pak vyberte požadovanou hodnotu mezi ISO AUTO, 200 až 25600 pomocí /.
| (ISO AUTO) | Fotoaparát nastaví citlivost ISO automaticky podle světlených podmínek okolí. Pro režim [ISO AUTO] můžete nastavit maximální a minimální hodnotu ISO. Stisknutím zobrazte obrazovku nastavení.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Poznámky

- Když je fotoaparát nastaven na [Ruční expozice], nemůžete vybrat [ISO AUTO]. [ISO 125] je výchozí nastavení.

- Když je [ISO] nastaveno na hodnotu nižší než ISO 125, může se nahratelný rozsah pro jas objektu (dynamický rozsah) snížit.

- U videa je dostupná hodnota mezi ISO 125 a ISO 3200 .

- Když je [ISO] nastaveno na [Reduk. šumu více rámečků.], fotoaparát překládá snímky. Nahrání snímku trvá delší dobu a blesk nepracuje.

Příbuzné téma
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru