Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Ruční expozice

## Ruční expozice

BULB
Když ručně nastavíte rychlost závěrky a hodnotu clony, můžete snímat se svou oblíbenou expozicí.

1. Nastavte volič režimů na (Ruční expozice).

1. Stisknutím na ovládacím kolečku vyberte rychlost závěrky nebo clonu (hodnotu F).

- Při každém stisku středu ovládacího kolečka se nastavovaná položka změní.

1. Otočením ovládacího kolečka vyberte hodnotu.

Ovládací kolečko | Funkce
| Posun položek
| Nastavení rychlosti závěrky nebo clony (hodnota F)

- Zvolte rychlost závěrky v rozmezí od 1/2000 sekundy do 30 sekund. Můžete také snímat v režimu [BULB].

- Když je transfokátor nastaven plně na stranu W, můžete vybrat clonu F1,8 nebo F11.
  Když je transfokátor nastaven plně na stranu T, můžete vybrat clonu F4,9 nebo F11.

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení rychlosti závěrky a clony (hodnota F)
Rozdíl mezi hodnotou, kterou nastavíte, a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se na displeji objeví jako změřená ruční hodnota (MM).
A: Hodnota rychlosti závěrky
B: Hodnota clony
C: Změřená ruční hodnota (MM)

- Pokud nastavíte hodnotu expozice směrem k +, snímky zesvětlají; směrem k – snímky ztmavnou. „0“ označuje správnou expozici analyzovanou fotoaparátem.

- Rychlost závěrky 0,4 sekundy nebo delší se označuje [”], například 0,4”.

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Poznámky

- [ISO AUTO] nelze vybrat pro [ISO] v režimu [Ruční expozice].

- Pokud svými nastaveními nedosáhnete správné expozice, indikátory hodnoty nastavení na displeji budou blikat. V této situaci sice můžete snímat, ale doporučuje se přenastavení expozice.

### BULB

S dlouhou expozicí můžete zaznamenávat světelné čáry. [BULB] je vhodná na snímání záblesků světla, například ohňostrojů.

1. Nastavte volič režimů na (Ruční expozice).

1. Stisknutím na ovládacím kolečku vyberte rychlost závěrky.

1. Otáčejte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví [BULB].

1. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostřete.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko spouště po dobu snímání.

Pokud je tlačítko spouště stisknuto, zůstane závěrka otevřená.
Poznámky

- Protože se rychlost závěrky zpomalí a otřesy fotoaparátu jsou častější, doporučuje se použít stativ.

- Čím delší je doba expozice, tím výraznější bude šum na snímku.

- Po snímání bude redukce šumu (RŠ u dl.exp.) probíhat po stejnou dobu, jakou byla otevřena závěrka. Při redukci nelze dělat žádné další snímání.

- Když je funkce [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR] aktivována, nelze nastavit rychlost závěrky na [BULB].

- Pokud použijete funkci [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR] s rychlostí závěrky nastavenou na [BULB], je rychlost závěrky dočasně nastavena na 30 sekund.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru