Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > Zoom s jas. obraz.

## Zoom s jas. obraz.

Celkový rozsah transfokace, když je vybráno [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 3,6×)
[Zoom s jas. obraz.] umožňuje při pořizování statických snímků přiblížit snímek téměř v původní kvalitě snímku.
Fotoaparát nejprve transfokuje snímky s původní kvalitou snímku, podle velikosti vybraného snímku.
Když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zapnuto], fotoaparát automaticky přepne na [Zoom s jas. obraz.], pokud dojde k překročení rozsahu transfokace bez zhoršení původní kvality snímku.

1. MENU 4 [Zoom s jas. obraz.] požadovaný režim

| Zapnuto | Transfokuje snímky v téměř původní kvalitě snímku, v závislosti na velikosti snímku. Přepne na [Zoom s jas. obraz.] v rozsahu, kde se zobrazí .
| Vypnuto | Nepoužívá [Zoom s jas. obraz.].

Poznámky

- K přiblížení snímků v rozsahu, kde lze dodržet původní kvalitu snímku, nastavte [Zoom s jas. obraz.] i [Digitální zoom] na [Vypnuto]. [Detaily]

- Funkce [Zoom s jas. obraz.] nepracuje v následujících situacích:

- V režimu videa

- V režimu [Plynulé snímání]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Režim pohonu] nastaven na [Kontinuální snímání], [Sním.pr. rychl.], [Vlastní portrét], [Samospoušť(n.s.)] nebo [Or.exp: nepřetr.].

- Když je [Kvalita] nastaveno na [RAW] nebo [RAW & JPEG].

- Když je [ISO] nastaveno na [Reduk. šumu více rámečků.].

- Funkce detekce obličejů nepracuje v rozsahu [Zoom s jas. obraz.].

### Celkový rozsah transfokace, když je vybráno [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 3,6×)

Podporované rozsahy transfokace se liší podle velikosti snímku.

#### Když je [Poměr stran] nastavena na [3:2]

Velikost snímku | Celkový rozsah transfokace
L: 20M | Asi 7,2×
M: 10M | Asi 10×
S: 5.0M | Asi 14×

Zpět nahoru