Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Režim pohonu

## Režim pohonu

Automatické snímání s funkcí vlastní portrét samospouští
Můžete nastavit režim pohonu, jako například nepřetržitý, samospoušť nebo stupňované snímání. [Režim pohonu] můžete také vybrat z MENU.

1. Stiskněte / (Režim pohonu) na ovládacím kolečku.

1. Ovládacím kolečkem zvolte požadovaný režim.

- Vyberte podrobná nastavení pomocí /, pokud má vybraný režim takové volby.

| (Jeden snímek) | Fotoaparát pořídí jeden snímek bez použití samospouště.
| (Kontinuální snímání) | Fotoaparát pořídí kontinuální snímky při stisknutém tlačítku spouště.
| (Sním.pr. rychl.) | Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě při vysoké rychlosti. Nastavení ostření a jasu prvního snímku se použije pro následující snímky.
| (Samospoušť) | Nastaví samospoušť na 10 sekundové nebo 2 sekundové zpoždění. Při stisknutí tlačítka spouště bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka. Ke zrušení stiskněte opět /.
| (Vlastní portrét) | Nastaví samospoušť na režim vlastní portrét samospouští. Když fotoaparát detekuje specifikovaný počet tváří, zazní pípnutí a o 2 sekund později se aktivuje závěrka.
| (Samospoušť(n.s.)) | Fotoaparát pořídí plynule snímky 10 sekund po stisknutí tlačítka spouště. Vyberte počet rámců - buď tři nebo pět.
| (Or.exp: nepřetr.) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm jasu. Můžete nastavit hodnotu odchylky v řadě (kroky).
| (Or.vyváž.bílé) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm jasu podle vybraných nastavení vyvážení bílé, teploty barvy a barevného filtru. Odchylku řady (krok) můžete zvolit [Lo] nebo [Hi].

Tipy na prevenci rozmazání
Pokud se budou při držení fotoaparátu a tisknutí tlačítka spouště hýbat vaše ruce nebo tělo, dojde k „otřesu fotoaparátu“.
K otřesům fotoaparátu často dochází při snímání za špatných světelných podmínek nebo při pomalé rychlosti závěrky, např. v režimech (Noční portrét) nebo (Noční scéna).
K omezení otřesů fotoaparátu nastavte samospoušť na 2 sekundové zpoždění a po stisknutí spouště přitiskněte paže pevně k tělu.
Poznámky

- Když je [Režim pohonu] nastaven na [Samospoušť(n.s.)] nebo [Or.exp: nepřetr.], je [Režim blesku] nastaven na [Blesk vypnut].

- Když je akumulátor téměř vybitý nebo je plná paměťová karta, série skončí.

### Automatické snímání s funkcí vlastní portrét samospouští

Namiřte objektivem na sebe, aby se na displeji objevil vybraný počet obličejů. Závěrka se spustí automaticky. Po zaznění pípnutí nepohybujte fotoaparátem.

- Snímek můžete také při této činnosti pořídit stisknutím tlačítka spouště.

Příbuzné téma
Režim pohonu
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru