Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > Režim pohonu

## Režim pohonu

Můžete nastavit režim pohonu, jako například nepřetržitý, samospoušť nebo stupňované snímání.
[Režim pohonu] lze nastavit pomocí tlačítka / (Režim pohonu).

1. MENU 2 [Režim pohonu] požadovaný režim

- Při výběru režimu s vlastními hodnotami nastavení vyberte požadovanou položku stisknutím / na ovládacím kolečku.

| (Jeden snímek) | Fotoaparát pořídí jeden snímek bez použití samospouště.
| (Kontinuální snímání) | Fotoaparát pořídí kontinuální snímky při stisknutém tlačítku spouště.
| (Sním.pr. rychl.) | Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě při vysoké rychlosti. Nastavení ostření a jasu prvního snímku se použije pro následující snímky.
| (Samospoušť) | Nastaví samospoušť na 10 sekundové nebo 2 sekundové zpoždění. Při stisknutí tlačítka spouště bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka. Ke zrušení stiskněte opět /.
| (Vlastní portrét) | Nastaví samospoušť na režim vlastní portrét samospouští. Když fotoaparát detekuje specifikovaný počet tváří, zazní pípnutí a o 2 sekund později se aktivuje závěrka.
| (Samospoušť(n.s.)) | Fotoaparát pořizuje plynule snímky 10 sekund poté, co stisknete tlačítko spouště. Vyberte počet rámců - buď tři nebo pět.
| (Or.exp: nepřetr.) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm jasu. Můžete nastavit hodnotu odchylky v řadě (kroky).
| (Or.vyváž.bílé) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm jasu podle vybraných nastavení vyvážení bílé, teploty barvy a barevného filtru. Odchylku řady (krok) můžete zvolit [Lo] nebo [Hi].

Příbuzné téma
Režim pohonu
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru