Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokace (fotografie)

## Transfokace (fotografie)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Funkce optické transfokace fotoaparátu může zvětšit snímky až 3,6×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Otočte páčku W/T (transfokace).

- Pro přiblížení otočte páčku na stranu T a pro zrušení přiblížení na stranu W.

Poznámky

- V režimu [Plynulé snímání] je transfokace uzamčena na straně W.

### Dostupná transfokace

Kombinací způsobů transfokace získá fotoaparát velký rozsah zvětšení transfokace. Ikona a lišta transfokace na displeji se mění podle transfokace, kterou používáte.

1. Rozsah optické transfokace

A: Optický transfokátor
Funkce optické transfokace fotoaparátu může zvětšit snímky až 3,6×.

1. Rozsah transfokace jiné než optické

B: Transfokace s původní kvalitou snímku
Když je [Velik. snímku] nastavena na něco jiného než [L], můžete fotografovat bez zhoršení původní obrazové kvality, i když rozsah optického transfokátoru přesáhne zvětšení 3,6×, když použijete ořezání snímku.
C: () [Zoom s jas. obraz.]
Transfokace s kvalitou blízkou původnímu snímku [Detaily]
D: () [Digitální zoom]
Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

| Činnost | Nastavení | Lišta transfokace
A | Používání pouze optického transfokátoru | [Velik. snímku]: [L] [Zoom s jas. obraz.]: [Vypnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
B | Přibližování snímků bez zhoršení | [Velik. snímku]: Jiná než [L] [Zoom s jas. obraz.]: [Vypnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
C | Pořizování jasných snímků pomocí [Zoom s jas. obraz.] (blízko původní obrazové kvalitě) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
D | Přiblížení na rozsah maximální transfokace | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Zapnuto] Pro některá nastavení nemusí být k dispozici [Zoom s jas. obraz.]. [Detaily] |

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. Níže uvedená tabulka zahrnuje rozsahy transfokace, když je [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaven na [Zapnuto] a [Poměr stran] je nastaven na [3:2].

Velik. snímku | Činnost
A: Optický transfokátor | B: Transfokace podle rozsahu bez zhoršení (včetně optického zoomu 3,6×) | C: Transfokace s [Zoom s jas. obraz.] [Zapnuto] | D: Transfokace s maximálním rozsahem transfokace*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Maximální rozsah transfokace je celkové zvětšení transfokace, kterého lze dosáhnout při kombinaci použití rozsahu transfokace bez zhoršení (včetně optického transfokátoru 3,6×) [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom]. Maximální rozsah transfokace se liší podle nastavení.
*2 Když je [Velik. snímku] nastavena na [VGA], je [Digitální zoom] omezen; maximální rozsah transfokace je 54×.
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Vypnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vypnuto]. K přiblížení snímků se zhoršením nastavte [Digitální zoom] na [Zapnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Velik. snímku] je [L]. Pro změnu rozsahu transfokace změňte [Velik. snímku]. [Detaily]

- Při snímání v následujících situacích nejsou k dispozici funkce transfokace jiné než optická transfokace:

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu

- Když je [Režim pohonu] nastavena na [Vlastní portrét]

- Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG]

- Funkce detekce obličejů nepracuje, když používáte jiný než optický transfokátor.

Zpět nahoru