Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > Režim ostření

## Režim ostření

Vybere způsob ostření vhodný pro pohyb objektu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.

1. MENU 2 [Režim ostření] požadovaný režim

| (AF na 1 snímek) | Fotoaparát uzamkne ostření, když je dosaženo úpravy ostření. Když je objekt nehybný, použijte [AF na 1 snímek].
| (Průběžné AF) | Když je tlačítko spouště stisknuto napůl a přidrženo, pokračuje fotoaparát v ostření. To použijte, když se objekt pohybuje.
| (Přímé ruč.zaos.) | Umožňuje používat ruční ostření a automatické zaostření v kombinaci.
| (Ruč. zaost.) | Upraví ostření ručně.

### Používání [Přímé ruč.zaos.]/[Ruč. zaost.]

1. MENU 2 [Režim ostření] [Přímé ruč.zaos.] nebo [Ruč. zaost.]

1. Upravte ostření otáčením ovládacího kroužku.

- Ke snazší úpravě ostření využijte funkci obrysů [Zvětšení zaostření] nebo [Asistent MF].

- Když je [Režim ostření] nastaven na [Přímé ruč.zaos.], aktivuje se při stisknutí tlačítka spouště napůl automatické zaostření.

Ostření pomocí nastavení [Přímé ruč.zaos.]
[Přímé ruč.zaos.] umožňuje používat kombinaci úprav ručním a automatickým ostřením následovně.

- Po automatickém ostření proveďte jemné úpravy ostření ručně.

Účinné, když chcete ostřit úzce. Přidržte tlačítko spouště napůl a pak otočte ovládacím kroužkem.

- Napřed upravte ostření ručně a pak použijte automatické zaostření.

Účinné při ostření objektů, které jsou v zadní části scény, protože tyto objekty bývají při automatické úpravě zaostření rozmazány.
Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření příliš malá, na snímku se mohou objevit zrnka prachu nebo otisky prstů na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem apod.

- Když změníte způsob ostření, je vzdálenost ostření, kterou jste nastavili, vymazána.

Příbuzné téma
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Úroveň obrysů
Funkce prostřed. tlačítka
Asistent MF
Zpět nahoru